wipcontrolesch. uit 2-p z/kl. Basiselement [3822 00]
Basiselement wipcontroleschakelaar 10 AX 250 V~
met oranje LED-verlichtingselelement 230 V~
uitschakelaar 2-polig
Inbouwbasiselementen, toebehoren
zonder bevestigingsklauwen

Kenmerken:
- Zwevende schakelaarwip zorgt voor automatische en precieze positionering van
  de wip in het afdekraam.
- Spanningscontrole van voren mogelijk.
- Een uniforme striplengte (11 mm) voor schakelaars en wandcon-tactdozen zorgt
  voor een snellere en efficiëntere montage.
- Gebruik van massief en soepel draadmateriaal mogelijk.
-  Goed toegankelijke ontgrendelhendel.
- Breukvaste sokkel van thermoplast.
- Standaard led-verlichtingselementen van voren inzetbaar.
- Door 180°-draaiing van het verlichtingselement kan afhankelijk van de
  schakelaar worden gewisseld tussen controleverlichting en continuverlichting.
- Snelle bevestiging (3,5 slagen per bevestigingsklauw).
- Eenvoudigere klauwbevestiging door robuuste schroefkoppen PZ1/sleufkop/PH.

Technische gegevens:
Inbouwdiepte:
- 3112 00: 32 mm
- 3822 00: 23 mm
Aansluitingdoorsnede:
- voor massieve en soepele geleiders tot: 2,5 mm²
Nominaal vermogen:
- LEDi/ CFLi: 100 W

Aanwijzingen :
- Door 180° draaien van het led-basiselement ook verlichtbaar aan te sluiten.

Levering:
- Oranje led-verlichtingselement 230 V~, 0,5 mA is bij de levering inbegrepen.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 3822 00 zonder bevestigingsklauwen
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
