prise antenne UD2410ST Module [0041 00]
Module prise d?antenne (UD2410ST)
Technique de communication


Caractéristiques:
- Boîte de passage 2x enfichable.
- Fiche CEI pour FM (radio) et DVB-T/T2.
- Prise CEI pour DVB-S/S2 (SAT).
- Passage CC du connecteur SAT à l?entrée et circulation bidirectionnelle entre
  l?entrée et la sortie avec dérivation CC.
- Le conducteur intérieur se connecte simplement par pression, sans vis
  nécessaire. Les conducteurs internes peuvent être desserrés plusieurs fois.
- Conforme à la classe de blindage A.

Caractéristiques techniques:
Bande de fréquence TV:
- Plage de fréquence: 5 à 862 MHz
- Découplage: > 25 dB
- Atténuation de passage: 3,5 dB
- Atténuation : connecteur R/TV: 8,5 dB
Bande de fréquence SAT:
- Plage de fréquence: 950 à 2 400 MHz
- Découplage: > 20 dB
- Atténuation de passage: 5 dB
- Atténuation : connecteur SAT: 10 dB
Profondeur de montage: 27 mm

Indications :
- Uniquement pour fixation par vis.
- Attention ! Tenir compte de l'encombrement pour la fiche et des rayons de
  courbure.
- A noter en cas d'utilisation avec des accouplements : Ne convient pas pour une
  installation en gaine et en boîtier standard. Raccordement recommandé avec
  fiches angulaires.
- Lors de l'utilisation de ces dispositifs de connexion, il existe une
  limitation de puissance de 15 watts pour les appareils connectés.
- Recommandation d'installation:
  Boîtiers électroniques Kaiser
  montage encastré: référence Kaiser: 1068-02
  Montage en paroi creuse: référence Kaiser: 9062-94
  Installation dans le béton: référence Kaiser: 1268-40
- A utiliser dans la dernière prise d'antenne pour la terminaison sans réflexion
  d'une ligne principale.
- Convient pour installations de réception terrestre, par câble large bande et
  par satellite.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 0041 00 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
