WCD/RA (IP20) Gira TX_44 kl.alum. [4188 65]
Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ (IP20)
TX_44
TX_44 (IP44)
kleur aluminium

Kenmerken:
- Geaarde draagring.

Technische gegevens:
Inbouwdiepte: 32 mm
Draadmateriaal: massief en soepel
Aansluitingdoorsnede:
- voor massieve en soepele geleiders van: 1,5 mm² tot 2,5 mm²

Aanwijzingen :
- Niet geschikt voor installatie in vochtige ruimten vanwege beschermingssoort
  IP20.
- Bij montage moet ook de afdichtflens van het afdekraam worden gebruikt.
- Met verhoogde contactdruk van de aardbeugel, getest door TNO.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 4188 65 kleur aluminium
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
