profiel 8-v bevestigingshoek Profiel 55 alum.z.wit(gel.) [1198 27]
Profiel 55 met bevestigingshoek
8-voudig
E2
aluminium zuiver wit glanzend (gelakt)

Kenmerken:
- Installatieprofiel van aluminium voor horizontale en verticale montage.
- Met kabel- en kanaalinvoer. De kabelinvoer is als inbouw en als opbouw
  mogelijk.
- Vereenvoudigde montage door vastklikken van de basiselementen.

Technische gegevens:
Afmetingen in mm:
- 2-voudig: B 158 x H 107 x T 107
- 3-voudig: B 230 x H 107 x T 107
- 5-voudig 600 mm: B 587 x H 107 x T 107
- 8-voudig: B 587 x H 107 x T 107

Aanwijzingen :
- Wipschakelaars, drukcontacten en wandcontactdozen met randaarde met klapdeksel
  zijn bij System 55 aan de wand in combinatie met deze behuizingen over het
  algemeen drupdicht (IP21).
- Sleutelschakelaars en 3-standenschakelaars kunnen niet in deze behuizingen
  worden gemonteerd.
- Met de bevestigingshoeken of voeten kan Profiel 55 zowel als tafelbehuizing
  als onder hangkasten of in hoeken worden geïnstalleerd.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 1198 27 aluminium zuiver wit glanzend (gelakt)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
