dr.l.sch.-/tastact. 2-v Mini Gira eNet [5425 00]
eNet draadloze schakel- of drukactor 2-voudig Mini
eNet


Kenmerken:
Met eNet server instelbaar::
- Volledig gecodeerde draadloze overdracht (AES-CCM) vanaf eNet-server
  softwareversie 2.0.
- Bedieningsvergrendelingen.
- Update van de apparaatsoftware.
- Met de eNet draadloze schakel- of tastactor kunnen verlichting en motoren
  worden geschakeld.
- Bedrijfsmodi: Schakelactor of tastactor gemeenschappelijk voor beide
  uitgangen.
- Statusretourmelding naar eNet-zenders.
- Scènebedrijf.
- Bedrijfsstand drukken: Relaiscontact blijft gesloten zolang telegrammen worden
  ontvangen (max. 60 seconden).
Met eNet server instelbaar::
- Knipperfunctie.
- Nalooptijd.
- In- resp. uitschakelvertraging.
- Uitschakelwaarschuwing.
- Minimale schakelherhaaltijd.
- Continu-AAN, continu-UIT.
- Repeaterfunctie.
- Lokalisering van het apparaat.

Technische gegevens:
Nominale spanning: AC 230 V, 50/60 Hz
Stand-by: max. 0,5 W
Omgevingstemperatuur: -25 °C tot +70 °C
Schakelvermogen AC 230 V: 16 A/AC1
Aansluitvermogen:
- Gloeilampen: 2300 W
- HV-halogeen: 2000 W
- gewikkelde trafo: 1000 VA
- Tronic-trafo: 1500 W
- TL-lampen, niet-gecompenseerd: 920 VA
- Ledlampen: typ. 500 W
- Spaarlamp: typ. 500 W
- Motoren: 450 W
- Capacitieve belasting: 690 VA (560 µF)
Aansluitingdoorsnede: max. 4 mm²
Radiofrequentie: 868,0 tot 868,6?MHz
Bereik (vrije veld): ca. 100 m
Afmetingen: Ø 53,0 H 28,0 mm

Aanwijzingen :
- Montage in inbouwdoos, opbouwbehuizing of inbouwadapter.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 5425 00 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
