Tastsens.3 Plus 5x (2+3) KNX System 55 [5145 00]
Tastsensor 3 Plus 5x (2+3) pour KNX
avec bascule de mise en service
Appareils de commande pour KNX


Caractéristiques:
- Montage sur un coupleur de bus 3 ou un coupleur de bus 3 de sondes externes.
- Protection contre le démontage par vissage.
- Écran graphique avec rétroéclairage et nombreuses possibilités d?affichage,
  par exemple température, heure, date, messages d?alarme et textes
  d?avertissement.
- Deux LED d?état multicolores par zone de commande.
- LED d?état multicolores (rouge, vert, bleu) paramétrables via l?ETS.
- Eclairage de zone d'inscription pour les jeux de manettes avec zone
  d'inscription.
- Capteur de température interne pour la mesure de la température ambiante
  locale.
Propriétés du Tastsensor ::
- Fonction de manette ou de touche réglable pour chaque zone de commande.
- Fonctions des manettes: commuter, varier, commande de store, transmetteur de
  valeur 1 octet, transmetteur de valeur 2 octets, poste secondaire d'ambiance,
  commande à 2 canaux et commande manuelle de ventilateur.
- Fonction de touche: commuter, varier, commande de store, transmetteur de
  valeur 1 octet, transmetteur de valeur 2 octets, poste secondaire d?ambiance,
  commande à 2 canaux, poste secondaire de régulateur, commande de régulateur,
  commande d?horloge programmable de chauffage et commande manuelle de
  ventilateur.
- Poste secondaire de régulateur ou commande de régulateur: commutation de mode
  de fonctionnement (choix défini d?un mode de fonctionnement ou changement
  entre différents modes de fonctionnement pour le poste secondaire de
  régulateur), changement de l?état de présence, décalage de la valeur de
  consigne.
- Objet de verrouillage de différentes fonctions touches ou manettes.
- Affichage d'un message d'alarme par le clignotement de toutes les LED.
- La couleur de la LED d'état multicolore (rouge, vert, bleu) est configurable
  globalement ou respectivement séparément. Via le bus, on peut activer une
  fonction superposée, ce qui permet de modifier la couleur et l'information
  d'affichage de LED d'état individuelles selon la priorité.
- Eclairage de zone d'inscription MARCHE, ARRET, mise hors service automatique
  ou commutable via un objet.
- Objet de communication de commande de luminosité de la LED d'état, de
  l'éclairage de zone d'inscription et du rétroéclairage de l'écran.
Propriétés du thermostat d?ambiance ::
- Modes de fonctionnement : confort, veille, nuit et protection contre le gel ou
  la chaleur avec des valeurs de consigne de température respectives (pour le
  chauffage et/ou le refroidissement).
- Prolongation de confort par touche de présence.
- Commutation de protection contre le gel ou la chaleur selon l'état de la
  fenêtre ou par protection automatique contre le gel.
- Affichage des informations du thermostat via l'écran de l'appareil.
- Au choix un ou deux circuits de régulation.
- Selon l'étage de chauffage ou de refroidissement, différents types de
  régulation sont configurables : régulation PI (modulation d'impulsion en
  largeur continue ou tout ou rien) ou régulation 2 points (tout ou rien).
- Paramètres de régulation réglables pour régulateur PI et régulateur 2 points.
- Possibilité d?installer un capteur de température interne et jusqu?à deux
  capteurs de température externes (1 objet, 1 câblage) afin de mesurer la
  température ambiante.
- Capteur externe câblé en option pour chauffage par le sol.
- Horloge programmable de chauffage avec 28 moments de commutation.
Caractéristiques de l'écran LC::
- Écran graphique avec rétroéclairage commutable par LED.
- Représentation à 1 zone ou 2 zones.
- Affichage de texte à l'écran dans les langues: allemand, anglais, néerlandais,
  norvégien, russe et polonais. Des langues supplémentaires sont disponibles sur
  l'internet.

Caractéristiques techniques:
KNX moyen: TP256
Température ambiante: -5°C à +45°C
Classe de protection: III

Indications :
- Marquage professionnel via le service de marquage Girawww.marking.gira.com.
- Le Tastsensor est fourni avec une bascule de mise en service indépendante du
  programme. Le jeu de bascules assorti au programme d'interrupteurs doit être
  commandé séparément.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 5145 00 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
