WCD/RA ctrl.l. + TK System 55 antraciet [4452 28]
Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met oranje controlelicht en
tekstkader
System 55
System 55
antraciet

Kenmerken:
- Geaarde draagring.

Technische gegevens:
Inbouwdiepte: 32 mm
Draadmateriaal: massief en soepel
Aansluitingdoorsnede:
- voor geleiders van: 1,5 mm˛ tot 2,5 mm˛

Aanwijzingen :
- Met verhoogde contactdruk van de aardbeugel, getest door TNO.

Levering:
- Led-verlichtingselement is bij levering inbegrepen.
- Tekstlabel 'EDV' is bijgevoegd.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 4452 28 antraciet
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
