Act. ventiloconvec. KNX rail DIN [2163 00]
Actionneur de ventilo-convecteur pour KNX
Chauffage, ventilation, climatisation
Rail DIN

Caractéristiques:
- L'actionneur de ventiloconvecteur sert à la commande de convecteurs à
  ventilateur utilisés pour la climatisation de locaux.
- L'actionneur reçoit des télégrammes, p. ex. d'un thermostat d'ambiance, et
  convertit des télégrammes de grandeur réglante en niveaux de ventilation et
  positions de vannes équivalents.
- Raccordement d'un convecteur à ventilateur avec jusqu'à six étages de
  ventilateur ou raccordement de deux convecteurs à ventilateur avec chacun
  jusqu'à deux étages de ventilateur pour des systèmes 2 tubes.
- Commande manuelle.
- Fonctionnement de chantier : sorties pouvant être commandés manuellement sans
  tension de bus, uniquement avec la tension de service.
- Modes de fonctionnement pour chauffage ou refroidissement ou chauffage et
  refroidissement combinés.
- Fonctionnement à 2 ou 4 tubes. Le système à 2 tubes chauffe ou refroidit via
  un circuit d?eau commun. Le système à 4 tubes comprend un départ et un retour
  séparés pour le chauffage et le refroidissement.
- Commutation individuelle ou hiérarchique des étages de ventilateur.
- Confirmation, affichage de sortie, fonction de verrouillage pour chaque canal,
  limitation d'étage.
- Le comportement en cas de panne de la tension de bus ou de panne de la tension
  de bus/réseau et après un processus de programmation ETS est configurable.
- Les valeurs limites sont réglables.
- Envoi cyclique ou fonction des événements
- Il est possible d'utiliser des canaux libres pour des fonctions de
  commutation, par ex. pour l?éclairage d'ambiance.

Caractéristiques techniques:
KNX moyen: TP256
Contact de commutation: Contact µ, 1 x contact normalement ouvert libre de
potentiel
Puissance de commutation AC 230 V: 10 A / CA1 ou 10 A / CA3
Courant d'enclenchement maximal:
- 200 µs: 800 A
- 20 ms: 165 A
Puissance de raccordement:
- Charge résistive: 2300 W
- Charge capacitive 230 V CA: 10 A, max. 140 µF
- Lampes à incandescence: 2300 W
- Halogène HT: 2300 W
- Transformateur bobiné: 1200 VA
- Transformateur électronique: 1500 W
- tubes fluorescents non compensés: 1000 VA
- Tubes fluorescents,câblage duo: 2300 VA
- tubes fluorescents compensés en parallèle: 1160 VA
- Lampes à vapeur de mercure non compensées: 1000 W
- Lampes à vapeur de mercure compensées en parallèle: 1160 W
Raccordements:
- KNX: Borne de raccordement et de dérivation
- Charge: Bornes à vis
section de raccordement: 4 mm² max.
Dimensions:
- Unités modulaires (UM): 4

Indications :
- Homologation VDE selon EN 60669-1, EN 60669-2-1.
- Montage sur rail DIN.

Etendue de la livraison:
- Borne de raccordement et de dérivation pour KNX comprise dans la livraison.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 2163 00 Rail DIN
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
