doub.SCHUKO SP p. boît.enc. 1,5x System 55 anthracite [2735 28]
Prise double SCHUKO 16 A 250 V~ avecprotection renforcée contre les contacts
accidentels (Safety Plus) pour boîtier d'encastrement pour appareil 1,5x
System 55
anthracite

Caractéristiques techniques:
Profondeur de montage: 25 mm
section de raccordement:
- Pour les conducteurs de: 1,5 mm² à 2,5 mm²
Hauteur de saillie: 6 mm

Indications :
- Convient aux boîtiers pour appareil Kompakt Attema UK 40 et type H 140 de
  ABB/HAF.
- Protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) selon CEI
  60884-1.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 2735 28 anthracite
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
