Int.l.contr.b. int.double s.gr. Module [3825 00]
Module d'interrupteur de commande à bascule 10 AX 250 V~
avec élément d'éclairage LED orange 230 V~
interrupteur de série
Modules encastrés, accessoires
sans griffes de fixation

Caractéristiques:
- La bascule de commutation flottante permet un positionnement automatique et
  précis de la bascule dans le cadre.
- Test de tension depuis l?avant possible.
- Une longueur de dénudage uniforme (11 mm) pour les interrupteurs et les prises
  permet un montage plus rapide et plus efficace.
- Utilisation de conducteurs rigides et flexibles possible.
- Leviers de déverrouillage faciles d?accès.
- Base thermoplastique incassable.
- Les éléments d?éclairage LED de série peuvent être insérés par l?avant.
- En fonction de l?interrupteur, la rotation de l?élément d?éclairage à 180°
  permet de passer de l?éclairage de contrôle à l?éclairage permanent.
- Fixation rapide (3,5 tours par griffe de fixation).
- Fixation par griffes simplifiée grâce à l?entraînement à tête de vis PZ1 / à
  fente / PH robuste

Caractéristiques techniques:
Profondeur de montage:
- 3115 00: 32 mm
- 3825 00: 23 mm
section de raccordement:
- pour conducteurs rigides et flexibles jusqu?à: 2,5mm²
Puissance nominale:
- LEDi/ CFLi: 100 W

Etendue de la livraison:
- Élément d?éclairage LED orange 230 V~ 0,5 mA inclus.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 3825 00 sans griffes de fixation
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
