alim.tension DC 24 V 300 mA rDIN Electronique [1296 00]
Alimentation en tension 24 V CC 300 mA
Appareils système de communication de porte
Rail DIN

Caractéristiques:
- Alimentation en tension 24 V CC pour l?alimentation externe du serveur Gira
  One.

Caractéristiques techniques:
Tension nominale:
- primaire: 230 V AC, 50/60 Hz
Tension nominale secondaire:
- secondaire: 24 V CC 
Courant nominal secondaire: 0,3 A
Fusible: Fusible pour faible intensité 250 V CC/T 125 mA
Température ambiante: -5°C à +40°C
Indice de protection: IP 20
Dimensions:
- Unités modulaires (UM): 4

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 1296 00 Rail DIN
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
