S3000 toerentalreg.-b.el. Basiselement [2460 00]
System 3000 toerentalregelaar-basiselement
Gira System 3000


Kenmerken:
- Toerentalregelaar voor de toerentalregeling van eenfasige motoren zoals bijv.
  inductie- of spleetpoolmotoren.
- Apparaat werkt volgens het faseaansnijdingsprincipe.
- Inschakelen door softstart op maximaal toerental.
- Continu geheugen voor minimaal toerental.
- Aansluiten van neveneenheden mogelijk.
- Elektronische kortsluitbeveiliging.
- Elektronische oververhittingsbeveiliging.
- Gebruik met en zonder nuldraadaansluiting.

Technische gegevens:
Nominale spanning: AC 230 V, 50/60 Hz
Stand-by: ? 0,5 W
Schakelstroom bij +25 °C: 60?mA tot 1,8?A
Max. motorstroom (Imax): 1,8 A
Neveneenheden:
- Onverlichte mechanische drukcontacten: onbeperkt
- Neveneenheid-basiselement 2-draads: onbeperkt
- Draai-basiselement voor neveneenheid 3-draads: max. 10
Montage: in inbouwdoos conform DIN 49073
Inbouwdiepte: 24 mm
Omgevingstemperatuur: -5 °C tot +45 °C

Aanwijzingen :
- Bij een hogere omgevingstemperatuur dan +25 °C moet de aangesloten last
  gereduceerd worden.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 2460 00 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
