IP-router KNX KNX DIN-rail [2167 00]
IP-router voor KNX
KNX systeem
DIN-rail

Kenmerken:
- Verbinding van KNX lijnen via gegevensnetwerken gebruikmakend van het
  internetprotocol (IP).
- Aankoppeling aan een KNX systeem samen met de Gira HomeServer of Gira
  FacilityServer.
- Filteren en doorgeven van telegrammen.
- Gebruik als lijn- of zonekoppelaar.
- Gebruik als KNX tijdgever.
- Vastleggen van KNX telegrammen op microSD-kaart.
- KNX Data Secure en KNX IP Secure voor veilige en tegen manipulatie beveiligde
  communicatie in de KNX.
- Tot vier tunneling-verbindingen tegelijkertijd mogelijk.
- Betrouwbare communicatie voor automatische correctie van verloren telegrammen
  in het WLAN (Reliable Communication).

Technische gegevens:
KNX medium: KNXnet/IP en TP1-256
Nominale spanning: DC 24 tot 30 V
IP-communicatie: Ethernet 10/100 BaseT (10/100 Mbit/s)
Ondersteunde protocollen: ARP, ICMP, IGMP, DHCP, AutoIP, UDP/IP (Core,
Routing, Tunneling, Device Management)
microSD-kaart: tot 32?GB
Aansluitingen:
- IP: Bus RJ45
- KNX: Aansluit- en aftakklem
Omgevingstemperatuur: 0 °C tot +45 °C
Afmetingen:
- Modulebreedten (TE): 2

Aanwijzingen :
- Voeding via externe DC 24 V of via niet-gesmoorde uitgang van de Gira
  voedingen voor KNX.
- Voor firmware-updates hebt u de Gira Project Assistent (GPA) nodig. De GPA is
  gratis beschikbaar in de Gira downloadsectie.

Levering:
- microSD-kaart niet bijgeleverd.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 2167 00 DIN-rail
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
