treksch. uit 2-p z/kl. Basiselement [0818 00]
Basiselement trekschakelaar 10 AX 250 V~
Schakelaar 2-polig
Inbouwbasiselementen, toebehoren
Schakelaar 2-polig (zonder bevestigingsklauwen)

Technische gegevens:
Inbouwdiepte: 30 mm
Aansluitingdoorsnede:
- voor massieve en soepele geleiders tot: 2,5 mm²
Nominaal vermogen:
- LEDi/ CFLi: 100 W

Aanwijzingen :
- Ook verlichtbaar aan te sluiten.
- Volgens beschikbaarheid.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 0818 00 Schakelaar 2-polig (zonder bevestigingsklauwen)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
