RF gegevens I/F (USB-stick) KNX [5120 00]
RF gegevensinterface (USB-stick) voor KNX
KNX RF
USB-stick

Met de KNX RF systeemapparaten worden de RF tastsensoren voor KNX en RF
handzenders voor KNX via de ETS in de KNX structuur ingebonden en
geparametriseerd.

Kenmerken:
- Het apparaat dient als interface voor de draadloze communicatie tussen pc en
  KNX installatie via KNX RF (draadloos).
- De verbinding met de computer wordt tot stand gebracht met een
  USB-stekeringang (USB 2.0 type A).
- Met behulp van de USB-stick kan de adressering, programmering en diagnose van
  KNX apparaten door de inbedrijfstellingssoftware vanaf versie ETS5 worden
  uitgevoerd.
- Snelle download van grote applicaties door ondersteuning van Long Frame vanaf
  ETS5.
- Ondersteunt KNX Data Secure, zodat versleutelde telegrammen kunnen worden
  doorgestuurd.

Technische gegevens:
KNX medium: RF1.R
Inbedrijfstellingsmodus: S-Mode
Voeding: DC 5 V via USB-aansluiting
USB-versie: 2.0 of hoger
USB-aansluiting: Type A
Omgevingstemperatuur: -5 °C tot +45 °C
Relatieve luchtvochtigheid: Max. 80% (condensvrij)
Radiofrequentie: 868,3?MHz
Zendvermogen: max. 20 mW
Bereik (vrije veld): ca. 100 m

Aanwijzingen :
- Geschikt voor PC of laptop met Windows-besturingssysteem.
- Automatische installatie van de PC-communicatie via HID-profiel.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 5120 00 USB-stick
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
