WCD/RA 2-v voorg. + afd.r. bred  T10 Gira Standard 55 z.wit [4921 023]
Wandcontactdoos met randaarde 2-voudig 16 A 250 V~ voorbedraad, compleet met
afdekraam
Standard 55brede uitvoering, speciaal voor gootinstallatie, type 10
System 55
zuiver wit glanzend

Technische gegevens:
Draadmateriaal: massief en soepel
Aansluitingdoorsnede:
- voor geleiders van: 1,5 mm˛ tot 2,5 mm˛

Aanwijzingen :
- Met verhoogde contactdruk van de aardbeugel, getest door TNO.
- Voor de snelle montage in de wandgoot Stago System 3000, Van Geel GWO-5, GWO-6
  en Biselect BWG 120, 160, 190, BP 90, 95, Estetica.

Levering:
- Compleet met afdekraam 2-voudig en inbouwdoos.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 4921 023 zuiver wit glanzend
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
