WCD/RA KD (BK) Spatwaterd. opbouw grijs [4450 35]
Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met klapdeksel (bovenstuk)
Spatwaterdicht opbouw IP44
grijs

Technische gegevens:
Aansluitingdoorsnede:
- voor geleiders van: 1,5 mm² tot 2,5 mm²
Draadmateriaal: massief en soepel

Aanwijzingen :
- Met verhoogde contactdruk van de aardbeugel, getest door TNO.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 4450 35 grijs
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
