act.variat. 1x 200 W enc. entrée bin. 3x OneKNX [5065 00]
Actionneur variateur 1x 200 W avec entrée binaire 3x pour Gira One et KNX
Système KNX
Encastré

Caractéristiques:
Entrées:
- Les entrées 1 et 2 agissent en fonction du paramétrage ETS dans l?application
  pour les interrupteurs, boutons-poussoirs ou contacts, soit de manière interne
  sur la sortie de relais soit de manière séparée sur KNX. L?entrée 3 agit
  toujours sur KNX.
- Fonctions pour les entrées avec effet sur KNX (commutation, variation,
  commande des stores, transmetteur de valeur, poste secondaire d'ambiance,
  commande à 2 canaux, poste secondaire de régulateur, aucune fonction).
- Commutation : Possibilité de définir l?instruction à la fermeture et
  l?ouverture du contact (pas de réaction, MARCHE, ARRÊT, COMMUTER).
- Varier : Variation de la luminosité et / ou de la température de couleur.
  Possibilité de configurer l?instruction à la fermeture du contact, la durée
  entre commutation et variation, la variation à plusieurs niveaux, la
  répétition de télégramme en cas de signal long à l?entrée et l?envoi d'un
  télégramme d'arrêt à la fin du processus de variation.
- Store : Possibilité de paramétrer l?instruction à la fermeture du contact et
  le concept de commande. Possibilité d'adapter les durées pour le signal court
  et long à l?entrée et le réglage des lamelles.
- Transmetteur de valeur : Fonctionnement possible en tant que transmetteur de
  valeur de 1, 2, 3 ou 6 octets, avec transmetteur de température de couleur et
  de valeur de couleur. Valeurs personnalisables Il est possible, en option,
  d'avoir un changement de valeur avec le signal long à l?entrée (pas avec le
  transmetteur de valeur 6 octets).
- Poste secondaire d'ambiance : Fonctionnement (avec et sans fonction mémoire)
  et numéro d'ambiance réglables.
- Commande à deux canaux : Lors de la fermeture du contact à l?entrée, il est
  possible d?envoyer jusqu?à deux télégrammes au KNX. Concept de commande
  réglable (uniquement canal 1 ou canal 2 / deux canaux). Le fonctionnement des
  canaux (1 bit, 1 octet, 2 octets, 3 octets, 6 octets) est configurable
  séparément les uns des autres.
- Poste secondaire de régulateur : Mode de fonctionnement (commutation du mode
  de fonctionnement, commutation du mode de fonctionnement forcé, fonction de
  présence et décalage de la valeur de consigne) configurable.
- Verrouillage possible de toutes les entrées ou de certaines d?entre elles via
  un objet 1 bit. Possibilité de régler la polarité de l'objet de verrouillage,
  le comportement au début et à la fin du verrouillage et le comportement
  pendant un verrouillage actif.
Fonctions logiques:
- L'unité dispose de 8 fonctions logiques internes.
- Portes logiques (ET, OU, ET exclusif, OU exclusif, chacun avec jusqu'à 4
  entrées).
- Convertisseur de 1 bit à 1 octet avec filtre d'entrée, objet de verrouillage
  et spécification des valeurs de sortie.
- Élément bloquant avec fonctions de filtre et de temps et objet bloquant.
- Comparateur de valeurs avec 9 formats de données d'entrée différents et de
  nombreuses opérations de comparaison.
- Commutateur de valeur limite avec hystérésis avec valeur limite supérieure et
  inférieure avec 9 formats de données d'entrée différents. Spécification des
  valeurs de sortie sur 1 bit comprise.
- Les fonctions logiques ont leurs propres objets de communication KNX et
  peuvent traiter des télégrammes provenant de l'actionneur ou d'autres
  dispositifs de bus.
- Commutation et variation des lampes à incandescence, lampes halogènes HT,
  lampes LED HT variables, tubes fluorescents compacts variables,
  transformateurs inductifs variables avec lampes halogènes BT ou lampes LED BT,
  transformateurs électroniques variables avec lampes halogènes BT ou lampes LED
  BT.
- Sélection automatique ou manuelle du principe de variation approprié pour la
  charge.
- Protection contre la marche à vide, les courts-circuits et les températures
  excessives.
- Jusqu?à 8 fonctions logiques indépendantes pour la mise en ?uvre d'opérations
  logiques simples ou complexes.
- Les messages d'état ou confirmations envoyés activement peuvent être
  temporisés de façon générale après un retour de la tension de bus ou après un
  processus de programmation ETS.
Sorties de gradation:
- Possibilité de consigne de type de charge et de définition du principe de
  variation : universel (avec processus de mesure automatique), transformateur
  électronique (capacitif/coupure de phase capacitive), transformateur
  conventionnel (inductif/coupure de phase inductive), LED (coupure de phase
  inductive) ou LED (coupure de phase capacitive).
- Caractéristique de variation configurable pour une adaptation à la charge
  connectée dans la plage de temps et la plage de valeurs.
- Réglage de la plage de variation possible (luminosité à l'enclenchement,
  luminosité de base ; alternative : limite inférieure de variation et limite
  supérieure de variation).
- Le comportement lors de la réception d'une valeur de luminosité absolue peut
  être réglé (atténuation, démarrage, fondu).
- Il est possible de régler le comportement pour une augmentation relative de
  l?intensité à l'état éteint (canal allumé, pas de réaction).
- Fonction de commande centrale via jusqu'à 6 objets de commutation, 6 objets de
  gradation et 6 objets de valeur et confirmation collective.
- Confirmation de commutation : Fonctions de confirmation active (en cas de
  modification ou avec envoi cyclique sur le bus) ou passive (objet lisible).
- Confirmation de la valeur de luminosité : Fonctions de confirmation active (en
  cas de modification ou avec envoi cyclique sur le bus) ou passive (objet
  lisible).
- Le type de mise à jour peut être défini pour les objets de confirmation sur le
  statut actif (lorsque l'objet d'entrée est modifié ou lorsque la valeur de
  confirmation est modifiée). Une adaptation personnalisable aux visualisations
  est ainsi possible.
- Signaux de retour pour les courts-circuits, les surcharges/pannes de la
  tension réseau et le type de charge (conforme à KNX et étendu).
- Réaction réglable en cas de panne de la tension de bus et de rétablissement de
  celle-ci et après une programmation ETS.
- Fonction d'interconnexion logique pour la sortie.
- Fonction de verrouillage ou, en alternative, fonction de position forcée
  paramétrable.
- Fonctions de temporisation (temporisation à l'allumage, à l'extinction).
- Fonction de cage d'escalier avec fonction d'avertissement par la réduction
  commandée en fonction du temps de l'éclairage ou l'activation d'un éclairage
  permanent.
- Fonction d'éclairage de cage d'escalier avec prolongation du délai ou
  allocation variable du temps pour la cage d?escalier via un objet de
  communication.
- Fonction Soft ON et fonction Soft OFF configurables.
- Possibilité de régler l?extinction automatique à la valeur de luminosité < X %
  (avec temporisation personnalisable)
- Intégration possible dans des ambiances d'éclairage : Il est possible de
  paramétrer jusqu?à 64 ambiances internes.
- Temporisation configurable lors de l'appel d'ambiance.
- Le comportement de variation peut être réglé lorsqu'une nouvelle ambiance est
  sélectionnée (démarrage, atténuation, fondu).
- Retour visuel lors de la sauvegarde d'une ambiance.
- Appel d?ambiance étendu.
- Compteur d'heures de fonctionnement activable.
- Compteur d'heures de fonctionnement comme compteur (avec valeur limite
  optionnelle) ou compteur à rebours (avec valeur de départ optionnelle).

Caractéristiques techniques:
KNX moyen: TP256
Raccordements:
- KNX: Bornes de connexion sur le câble de commande
- Entrées: Bornes de connexion sur le câble de commande
- Charge: Bornes à vis
section de raccordement: max. 4 mm²
Entrées:
- Nombre: 3
Type d?entrée: libre de potentiel
Tension d?interrogation:
- Entrées de poste secondaire: env. 5 V
Longueur totale:
- Ligne de poste secondaire: max. 10 m
Température ambiante: -5°C à +45°C
Tension nominale: DC 21 à 32 V SELV
Puissance de raccordement max.:
- Lampes à incandescence: 20 à 230 W
- Halogène HT: 20 à 230 W
- Transformateur bobiné: 20 à 210 VA
- Transformateur électronique: 20 à 230 W
- Transfo bobiné avec LED BT: 20 à 100 VA
- Transformateur électronique avec LED BT: Type 20 jusqu?à 200 W
- Lampes LED HT: Type 1 jusqu?à 200 W
Dimensions en mm:
- L x H x P:  48 x  50 x  28

Indications :
- Compatible avec KNX Data Secure.
- Téléchargement rapide des applications (support Long Frame).
- La puissance absorbée maximale dépend du mode de fonctionnement sélectionné
  (coupure de phase inductive ou coupure de phase capacitive). Pour plus de
  détails, veuillez consulter le mode d'emploi.
- Réduction de puissance en cas de montage dans unecloison sèche ou en bois
  -15%combinaisons multiples -20%.
- Extension de puissance par des suppléments d'alimentation Gira.
- État à la livraison : Commande de la sortie de variation possible via l?entrée
  1 (intensité augmentée) et l?entrée 2 (intensité diminuée).

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 5065 00 Encastré
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
