profil 2x équerre fixat. Profil 55 aluminium [1192 26]
Profil 55 avec équerre de fixation
2x
E2
aluminium

Caractéristiques:
- Profil de montage en aluminium pour le montage horizontal et vertical.
- Avec entrée de câble et de goulotte. L?entrée de câble est possible aussi bien
  encastrée qu?apparente.
- Montage simplifié par clipsage des modules.

Caractéristiques techniques:
Dimensions en mm:
- 2x: B 158 x H 107 x T 107
- 3x: B 230 x H 107 x T 107
- quintuple 600 mm: B 587 x H 107 x T 107
- 8x: B 587 x H 107 x T 107

Indications :
- Pour la combinaison du programme du System 55 mural avec ces boîtiers, les
  interrupteurs à bascule, boutons-poussoirs et prises SCHUKO avec clapet sont
  de manière générale protégés contre les gouttes d'eau (IP21).
- Les interrupteurs à clé et les interrupteurs rotatifs à 3 positions ne peuvent
  pas être installés dans ces boîtiers.
- Via les équerres de fixation/les socles, le Profil 55 peut être installé aussi
  bien comme boîtier de table qu'en dessous d'armoires suspendues ou dans des
  coins.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 1192 26 aluminium
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
