S3000 beweg.m.op.st. 2,20 m Komfort BT System 55 grijs m [5376 015]
System 3000 opzetstuk bewegingsmelder 2,20 m Komfort BT
System 55
Gira System 3000
grijs mat

Kenmerken:
- Automatisch schakelen van verlichting, afhankelijk van warmtebeweging en
  omgevingslichtsterkte.
- Bedrijf met System 3000 schakel- of dim-basiselement of basiselement voor
  neveneenheid 3-draads.
- Uitbreiding van het detectiebereik in combinatie met basiselement voor
  neveneenheid 3-draads.
- Bij aansluiting van een System 3000 neveneenheid-basiselement met
  bedieningselement-opzetstuk of mechanisch drukcontact aan de hoofdeenheid kan
  de verlichting voor de duur van de nalooptijd worden ingeschakeld of gedimd.
- Handmatige omschakeling tussen automatisch bedrijf, continu aan en continu uit
  op het apparaat mogelijk.
Met System 3000 schakelbasiselement:
- Kort bedrijf.
Met System 3000 dimmer-basiselement:
- Inschakelen met de laatst ingestelde lichtsterkte of opgeslagen
  inschakellichtsterkte.
- De inschakellichtsterkte kan alleen permanent worden opgeslagen via System
  3000 basiselement voor neveneenheid met opzetstuk bedieningselement.
- Basislichtfunctie.
- Nachtlichtfunctie.
Functies met Gira System 3000 app:
- Instellen van de lichtsterktegrenswaarde.
- Gevoeligheid van de twee sensoren afzonderlijk instelbaar (0, 25, 50, 75,
  100 %).
- Instellen van de nalooptijd.
- Prioriteitsfuncties: automatisch bedrijf, continu aan/uit, tijdelijk aan/uit
  voor 0,5 tot 5 uur.
- Aanwezigheidssimulatie.
- Uitschakelwaarschuwing.
- Dagstand.
- Looptest.
- Tijdschakelfunctie.
- Alarmfunctie.

Technische gegevens:
Waarnemingshoek: 180°
Lichtsterkte:
- instelbaar: ca. 5 tot 500 lux
- Vast: Dagstand
Gevoeligheid: 0, 25, 50, 75, 100 %
Beschermeringssoort:
- System 55, Gira F100: IP20
- TX_44: IP44
Nalooptijd: ca. 10 s tot 60 min
Montagehoogte tot 2,20 m:
- Detectiebereik naar voren: max. 15 m
- Bereik naar beide zijden: max. 10 m
Montagehoogte tot 1,10 m:
- Detectiebereik naar voren: max. 10 m
- Bereik naar beide zijden: max. 9 m
Zendvermogen: max. 2,5 mW, klasse 2
Zendbereik: typ. 10 m
Omgevingstemperatuur: -20 °C tot +45 °C

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 5376 015 grijs mat
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
