th.regelaandr. 230 V Elektronica [2169 00]
Thermische regelaandrijving 230 V~
Verwarming, ventilatie, koeling


Kenmerken:
- Thermische regelaandrijving voor bediening van radiatorventielen voor
  temperatuurregeling per kamer.
- Compatibel met het ventieladaptersysteem en de aansluitleiding van zijn
  voorganger.
- Statusaanduiding geopend of gesloten.
- First-open-functie voor eenvoudige montage en inbedrijfstelling.
- Stroomloos gesloten.

Technische gegevens:
Bedrijfsspanning: AC 230 V, 50/60 Hz
Vermogen: ca. 1 W
Ventielslag: 4 mm
Omgevingstemperatuur: 0 °C tot 60 °C
Regelkracht: 100 N
Beschermeringssoort: IP54
Aansluitleiding:
- Doorsnede: 2 x 0,75 mm²
- Lengte: 1 m
Afmetingen:
- B x h x d: 58 x 58 x 45 mm

Levering:
- Ventieladapter VA 80 voor de volgende hoekventielen bij levering inbegrepen.
  Heimeier, MNG (vanaf 1998), Oventrop M30x1,5 (vanaf 1997), Oventrop Cocon Q,
  Onda, Schlösser (vanaf 1993), Comap M30x1,5, Tour & Andersson (vanaf 1999),
  IVAR, Strawa (vanaf 2003 nieuwe houder), Taco (voor Alpha-aandrijving vanaf
  2005), Emmeti, Caleffi-verdelers serie 670, Bianchi 4-wegventiel, Nereus
  hoekventiel DN 10.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 2169 00 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
