wipcontrolesch. uit 2-p TK Spatwaterd. opbouw grijs [3112 30]
Wipcontroleschakelaar 10 AX 250 V~
met tekstkader en oranje led-verlichtingselement 230 V~ (onderstuk en
bovenstuk)
Schakelaar 2-polig
Spatwaterdicht opbouw IP44
grijs

Kenmerken:
- Met oranje led-verlichtingselement.
- Kunststof: halogeenvrije, slag- en breukbestendige thermoplast" ook wel
  polycarbonaat genoemd.
- Zwevende schakelaarwip zorgt voor automatische en precieze positionering van
  de wip in het afdekraam.
- Spanningscontrole van voren mogelijk.
- Een uniforme striplengte (11 mm) voor schakelaars en wandcon-tactdozen zorgt
  voor een snellere en efficiëntere montage.
- Gebruik van massief en soepel draadmateriaal mogelijk.
-  Goed toegankelijke ontgrendelhendel.
- Breukvaste sokkel van thermoplast.
- Standaard led-verlichtingselementen van voren inzetbaar.
- Door 180°-draaiing van het verlichtingselement kan afhankelijk van de
  schakelaar worden gewisseld tussen controleverlichting en continuverlichting.
- Spatwaterdicht opbouw IP44

Technische gegevens:
Aansluitingdoorsnede:
- voor massieve en soepele geleiders tot: 2,5 mm²
Nominaal vermogen:
- LEDi/ CFLi: 100 W

Aanwijzingen :
- Ook verlichtbaar aan te sluiten.

Levering:
- Tekstlabel ?Heizung Ein/Aus? is bij de levering inbegrepen.
- Kabelinvoer 2-voudig (dubbele invoer) is bijgevoegd.
- Oranje led-verlichtingselement 230 V~, 0,5 mA is bij de levering inbegrepen.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 3112 30 grijs
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
