WCD/RA SP USB-voeding 2-v type A/C System 55 z.wit m [2459 27]
Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met verhoogde aanraakbeveiliging
(Safety Plus) en USB-voeding 2-voudig
Type A/type C
System 55
zuiver wit mat

Kenmerken:
- Oplaadmogelijkheid voor maximaal twee eindapparaten tegelijkertijd via
  USB-kabel type A en type C.
- Er kunnen maximaal twee apparaten tegelijkertijd worden opgeladen.

Technische gegevens:
Ingangsspanning: AC 220 - 250 V, 50/60 Hz
USB-aansluiting: 1 x type A, 1 x type C
Uitgangsspanning USB: DC 5 V
Laadstroom:
- USB A: max. 2,4 A
- USB C: max. 3 A
Stand-by: ?80 mW
Aansluitingdoorsnede:
- voor geleiders van: 1,5 mm² tot 2,5 mm²
Inbouwdiepte: 31 mm
Omgevingstemperatuur: +5° C tot +35° C

Aanwijzingen :
- Verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) conform IEC 60884-1.
- Bij lange oplaadcycli kan de behuizing van het product warm worden.
- Gebruik van een diepe inbouwdoos aanbevolen.

Levering:
- USB-kabels type A of type C zijn niet bij de levering inbegrepen.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 2459 27 zuiver wit mat
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
