S3000 jl.best.el. z/ing.neveneenh. Basiselement [5415 00]
System 3000 jaloeziebesturingselement
zonder ingang neveneenheid
Gira System 3000


Kenmerken:
- Sturen elektrisch aangedreven jaloezieën, rolluiken en markiezen aan.
- Een individuele tussenpositie kan samen met een opzetstuk worden opgeslagen.
- De aansturing van een motor, bijv. om de eindposities in te stellen, is zonder
  opzetstuk mogelijk.
- Ompoolfunctie van de uitgangen voor vereenvoudigde inbedrijfstelling.
- Bedrijf met nulldraadaansluiting.
Combinatie met RF bedieningselement-opzetstuk 1-voudig/2-voudig voor KNX:
- Jaloezieactor 1-voudig.
- Sensorkanaal 1-voudig of 2-voudig.
- Lokale besturing van het System 3000 basiselement mogelijk.
- Draadloze besturing van andere apparaten voor KNX als sensor mogelijk.
- temperatuurmeting.
- Functieselectie van het basiselement:type raambekleding vrij te kiezen,
  veiligheidsfunctie (wind-, regen-, vorstalarm), zonweringsfunctie,
  scènefunctie, vergrendelingsfunctie.

Technische gegevens:
Nominale spanning: AC 230 V, 50/60 Hz
Aansluitvermogen motoren: 700 W
Stand-bymodus: 0,1 W tot 0,5 W
Montage: in apparaatdoos conform DIN 49073
Inbouwdiepte: 24 mm
Aansluitingdoorsnede:
- Eendradig: 1 tot 4 mm²
- fijndradig met adereindhuls: 0,5 tot 2,5 mm²
Omgevingstemperatuur: -5 °C tot +45 °C

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 5415 00 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
