PDC CEBEC clapet + SP System 55 anthracite [4488 28]

System 55
System 55
anthracite

Caractéristiques:
- Avec bornes enfichables.
- Anneau de support mis à la terre.

Caractéristiques techniques:
Profondeur de montage: 32 mm
Propriétés des conducteurs: rigide et flexible
section de raccordement:
- Pour les conducteurs de: 1,5 mm² à 2,5 mm²
Température ambiante:
- protection renforcée contre les contacts accidentels: 0 °C à +45 °C

Indications :
- Homologuée selon NF C 61-314:2017.
- Homologuée selon NBN C 61-112-1:2017.
- Protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) selon CEI
  60884-1.
- Cadre de finition (1x à 5x) des programmes d'interrupteurs Gira Standard 55 et
  Gira E2 en combinaison avec le kit d'étanchéité, convient également au montage
  de prises avec broche de mise à la terre et clapet, avec indice de protection
  IP44 (protection contre l?eau).

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 4488 28 anthracite
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
