dr.l.uni.zender 2-v Mini Gira eNet [5453 00]
eNet draadloze universele zender 2-voudig Mini
eNet


Kenmerken:
- De eNet draadloze zenders geven schakel-, dim- en jaloeziecommando?s door aan
  de eNet draadloze ontvangers.
- Met de eNet draadloze universele zender kunnen schakel-, dim- en
  jaloeziecommando?s worden doorgestuurd naar de geschikte eNet draadloze
  ontvangers.
- Montage in inbouwdoos, opbouwbehuizing of inbouwadapter.
- Detectie van spanningspieken en -variaties op de ingang.
- Aansluiting van een externe status-led.
- Weergave overdrachtsstatus.
- Bedrijfsmodi: 1-voudig schakelen/dimmen/jaloezie, 1-voudige automatische
  functie, 2-voudig/dimmen/drukken, 2-voudige automatische functie.
Met eNet server instelbaar::
- Volledig gecodeerde draadloze overdracht (AES-CCM) vanaf eNet-server
  softwareversie 2.0.
- 2-voudige jaloezie.
- Bedieningsvergrendelingen.
- Verbindingen maken vrijgegeven of geblokkeerd.
- Status voor gedwongen besturing.
- Scènes 'Alles aan' en 'Alles uit', drempelwaardescènes en individuele scènes
  configureerbaar.
- Configuratie van scène-toets via de eNet SMART HOME app (als-dan-regels) voor
  het activeren van acties, scènes, tijdschakelklokken.
- Repeaterfunctie.
- Update van de apparaatsoftware.
- Lokalisering van het apparaat.

Technische gegevens:
Omgevingstemperatuur: -5 °C tot +45 °C
Radiofrequentie: 868,0 tot 868,6?MHz
Bereik (vrije veld): ca. 100 m
Nominale spanning: AC 110 V tot 230 V, 50/60 Hz
Stand-by: 0,5 W
Ingangen:
- Kabellengte: max. 100 m
- Ingangsstroom: 2 mA
- Signaalduur: min. 200 ms
Uitgang status-led:
- Nominale spanning: AC 110 V tot 230 V
- Uitgangsstroom: 40 mA
Afmetingen: Ø 53,0 H 23,0 mm

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 5453 00 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
