10 x capuchon final rail phase Accessoires [8315 00]
Jeu de capuchons finales pour rail de phase
Système KNX
10 pièces

Selon le paramétrage, l'actionneur peut être utilisé comme actionneur de
commutation ou comme actionneur de store. Des formes mixtes d'actionneur de
commutation et de store sont également possibles. Pour la fonction actionneur
de store, on regroupe deux sorties de relais adjacentes en une sortie de
store.

Caractéristiques:
- Le fonctionnement des store ou des interrupteurs peut être paramétré. En mode
  commande de store, les sorties adjacentes (A1/A2, A3/A4...) sont regroupées en
  une sortie de store. Possibilité de fonctionnement mixte sur un seul
  actionneur (par exemple, stores A1 & A2, stores A3 & A4, commutation A5,
  commutation A6 ...).
- Jusqu'à 8 fonctions logiques indépendantes pour la mise en ?uvre d'opérations
  logiques simples ou complexes.
- Les messages d'état ou confirmations envoyés activement peuvent être
  temporisés de façon générale après un retour de la tension de bus ou après un
  processus de programmation ETS.
- Fonctionnement manuel des sorties indépendamment du KNX avec des affichages
  d?état LED intelligents pour une économie d?énergie.
- Commande manuelle étendue : va-et-vient entre le fonctionnement de store et le
  fonctionnement de commutation avant la mise en service ETS.
- Fonction Heartbeat pour la surveillance de l?appareil, envoi cyclique 1 bit.
- Relais bistables.
- Alimentation par le bus KNX, aucune alimentation supplémentaire n'est
  nécessaire.
- Connexion simplifiée des terminaux (pas de chevauchement des terminaux).
- Configuration simplifiée grâce à des canaux modèles séparés pour les fonctions
  stores/volets roulants/auvents et commutation auxquels les différents canaux
  peuvent être facilement attribués.
Fonctions de store:
- Mode de fonctionnement paramétrable : Contrôle des stores à lamelles, des
  volets roulants, des auvents, des lucarnes ou des volets de ventilation.
- Temps de marche paramétrables séparément avec allongement du temps de marche
  pour les courses dans la position finale supérieure.
- Avec les stores à lamelles, le temps de marche des lamelles peut être
  paramétré indépendamment.
- Il est possible de régler le temps de changement de direction et les temps de
  fonctionnement à court et à long terme (Step, Move).
- Une réaction sur la récupération de la tension du bus et après un processus de
  programmation ETS peut être définie pour chaque sortie.
- Commande centralisée de toutes les sorties de store possible via jusqu'à 6
  objets à long terme (en montée, en descente, en permanence relevé, en
  permanence abaissé).
- Confirmation de la position des rideaux ou des lamelles. En outre, une
  position de store non valide ou un déplacement de l?entraînement peuvent être
  signalés.
- Affectations à jusqu'à 5 fonctions de sécurité différentes (3 alarmes de vent,
  1 alarme de pluie, 1 alarme de gel), au choix avec surveillance cyclique. Les
  fonctions de sécurité (objets, temps de cycle, priorité) sont créées en
  fonction des appareils pour toutes les sorties. L'affectation des différentes
  sorties aux fonctions de sécurité et aux réactions de sécurité peut être
  paramétrée en fonction des canaux.
- Messages d?état pour position finale supérieure ou inférieure.
- Fonction de transition jour/nuit.
- Une fonction pare-soleil complète avec des positions fixes et variables des
  rideaux ou des lamelles au début ou à la fin de la fonction peut être activée
  séparément pour chaque sortie. Y compris le décalage dynamique des lamelles
  pour les stores à lamelles. Également avec une protection solaire étendue pour
  l?intégration dans des systèmes de contrôle d?ombrage plus complexes (dispose
  d?objets automatiques et bloquants séparés). En option, également avec
  chauffage/refroidissement automatique et fonction de présence. Désactivation
  optionnelle de la protection solaire automatique via commande manuelle
  directe.
- Fonction de tension de la toile pour auvents.
- Fonction de blocage étendue avec option d'acquittement.
- Fonction de ventilation pour les fenêtres avec contacts de fenêtre. Fonction
  de ventilation étendue pour les fenêtres ouvertes et basculées ainsi que le
  fonctionnement jour/nuit.
- Fonction Teach-in intelligente pour les temps de marche pour tous les canaux
  séparément.
- Communication de groupes interne pour la configuration des temps de marche sur
  tous les canaux.
- Optimisation de l?apprentissage des temps de marche par la mise en réseau des
  canaux via la communication interne de groupes.
- Possibilité de transmettre les temps de marche sur d?autres appareils.
- Une fonction de réglage forcé ou de blocage peut être mise en ?uvre pour
  chaque sortie de store.
- Il est possible de paramétrer jusqu?à 64 ambiances internes par sortie.
- Fonction de mémoire d?ambiance : Confirmation visuelle supplémentaire.
- Récupération étendue d?ambiances (basculement d?ambiances).
- Inverser le sens de rotation via les paramètres ETS.
- Messages d?état pour position finale supérieure ou inférieure.
- Évaluation du contact de porte pour la protection contre le verrouillage
  accidentel des portes de terrasse ou de balcon.
Fonctions de commutation:
- Commutation indépendante des sorties de commutation.
- Fonctionnement de contact normalement ouvert ou contact normalement fermé.
- Fonction de commutation centrale via jusqu'à 6 objets de commutation (ON, OFF,
  ON permanent, OFF permanent) et confirmation collective.
- Confirmation de commutation : en cas de modification ou d?envoi cyclique sur
  le bus.
- Réaction en cas de panne et de rétablissement de la tension de bus ainsi
  qu?après une programmation ETS entièrement réglable pour chaque sortie.
- Fonction d'interconnexion logique pour chaque sortie.
- Fonction de verrouillage paramétrable pour chaque canal. De manière
  alternative, fonction de position forcée pour chaque sortie possible
  distinctement.
- Fonction de verrouillage étendue avec option d?acquittement et objet de
  confirmation.
- Fonctions temporisées (temporisation à l'allumage, à l'extinction, fonction
  d'éclairage de cage d'escalier - également avec fonction d'avertissement).
- Intégration possible dans des ambiances d'éclairage : Il est possible de
  paramétrer jusqu?à 64 ambiances internes par sortie.
- Fonction de mémoire d?ambiance : Confirmation visuelle supplémentaire.
- Récupération étendue d?ambiances (basculement d?ambiances).
- Le compteur d'heures de fonctionnement peut être activé individuellement pour
  chaque sortie.
- Surveillance d'entrée pour la mise à jour cyclique de l'objet de commutation
  avec position de sécurité.
- Confirmation de l?état de fonctionnement combiné avec un objet de
  communication standardisé et un objet de communication étendu.
Fonctions logiques:
- L'unité dispose de 8 fonctions logiques internes.
- Portes logiques (ET, OU, ET exclusif, OU exclusif, chacun avec jusqu'à 4
  entrées).
- Convertisseur de 1 bit à 1 octet avec filtre d'entrée, objet de verrouillage
  et spécification des valeurs de sortie.
- Élément bloquant avec fonctions de filtre et de temps et objet bloquant.
- Comparateur de valeurs avec 9 formats de données d'entrée différents et de
  nombreuses opérations de comparaison.
- Commutateur de valeur limite avec hystérésis avec valeur limite supérieure et
  inférieure avec 9 formats de données d'entrée différents. Spécification des
  valeurs de sortie sur 1 bit comprise.
- Les fonctions logiques ont leurs propres objets de communication KNX et
  peuvent traiter des télégrammes provenant de l'actionneur ou d'autres
  dispositifs de bus.
- 10 pièces

Caractéristiques techniques:
KNX moyen: TP256
Tension nominale:
- KNX: SELV 21 V à 32 V CC
Courant de commutation:
- AC1 conforme à la norme DIN EN CEI 60947-4-1: 16 A
- Ballasts externes: 16 A, 140 µF
- Courant d?enclenchement 200 µs: max. 800 A
- Courant d?enclenchement 20 ms: max. 165 A
Tension de commutation: 250 V CA
Capacité de charge des sorties adjacentes: Somme de 20 A
Charges par sortie:
- Lampes LED HT: max. 400 W
- Lampes halogènes HT: 2300 W
- Lampes halogènes BT avec transformateurs électroniques: 1500 W
- Lampes halogènes BT avec transformateur inductif: 1200 VA
- Lampes fluorescentes compensées: 1160 VA
- Moteurs: 1380 VA
Raccordements:
- KNX: Borne de raccordement et de dérivation
- Charge: Bornes à vis (max. 4 mm² ou 2 x 2,5 mm²)

Indications :
- Compatible avec KNX Data Secure.
- Téléchargement rapide des applications (support Long Frame).
- 
- Montage sur rail DIN.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 8315 00 10 pièces
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
