WCD/RA opdr.ZSV System 55 oranje [4188 109]
Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~
met oranje afdekking en opdruk ?ZSV?(aanvullende veiligheidsspanning)
System 55
oranje glanzend

Kenmerken:
- Geaarde draagring.

Technische gegevens:
Inbouwdiepte: 32 mm
Draadmateriaal:
- massief en soepel: 
Aansluitingdoorsnede:
- voor geleiders van: 1,5 mm² tot 2,5 mm²

Aanwijzingen :
- Met verhoogde contactdruk van de aardbeugel, getest door TNO.
- De sokkels van de wandcontactdozen met randaarde zijn met overeenkomstige
  kleuren gemarkeerd.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 4188 109 oranje glanzend
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
