beweg.m.op.st. 2,20 m Standard KNX System 70 z.wit [2041 70]
Bewegingsmelder-opzetstuk 2,20 m Standard voor KNX
System 70
Nieuw
zuiver wit glanzend

Kenmerken:
- Montage op busaankoppelaar 3.
- Configureerbaar voor bewegingsdetectie (toepassing observer) of voor
  ruimtebewaking (toepassing melder).
- Beoordeling van de lichtsterkte bij actieve bewegingsdetectie in
  observer-modus. Uitschakelen van de verlichting bij overschrijden van de
  lichtsterktedrempel.
- Planbaar aantal bewegingsimpulsen binnen een bewakingstijd in melder-modus.
- Bewegingsdetectie vindt digitaal plaats via 2 PIR-sectoren.
- Gevoeligheid van de bewegingsdetectie gescheiden voor de PIR-sectoren in
  niveaus instelbaar.
- Geïntegreerde lichtsterktesensor voor de bepaling van de lichtsterkte in de
  omgeving.
- Aanpassing van de gevoeligheid via een instelknop op het apparaat.
- Weergave van de bewegingdetectie (permanent of alleen bij looptest)
- Een functieblok configureerbaar.
- Functieblok voor toepassing ?observer?, ?observer met uitschakellichtsterkte?
  of ?melder? configureerbaar.
- Het functieblok staan twee uitgangscommunicatieobjecten ter beschikking, via
  welke de schakel- en besturingscommando's naar KNX worden uitgezonden.
- Configureerbare functies: schakelen, trappenhuisfunctie, dimwaardegever,
  scèneneveneenheid, temperatuurwaardegever, lichtsterktewaardegever,
  bedrijfsmodusomschakeling, schakelen met gedwongen stand.
- Omschakeling van de bedrijfsmodus (OFF/AUTO/ON) tijdens bedrijf door bediening
  ter plaatse of via communicatieobject door bediening ter plaatse van andere
  bewegingsmelders voor KNX via tastsensor voor KNX of visualisatie.
- Het functieblok kan in lichtsterkteonafhankelijk bedrijf de periode na een
  laatste beweging bepalen en via een communicatieobject naar KNX uitzenden.
  Deze functie maakt bijvoorbeeld een eenvoudige bewaking van personenbewegingen
  bij begeleid wonen of in een seniorenflat mogelijk.
- Werkwijze van de bewegingsdetectie instelbaar bij de toepassing ?observer? of
  ?observer met uitschakellichtsterkte?.
- Het apparaat is in de toepassingen ?observer? of ?observer met
  uitschakellichtsterkte? te gebruiken als afzonderlijk apparaat, als hoofd- of
  neveneenheid.
- Looptestfunctie als hulpmiddel bij de projectplanning en instelling van het
  PIR-detectiebereik.

Technische gegevens:
KNX medium: TP256
Montagehoogte tot 2,20 m:
- Detectiebereik naar voren: max. 15 m
- Bereik naar beide zijden: max. 10 m
Montagehoogte tot 1,10 m:
- Detectiebereik naar voren: max. 10 m
- Bereik naar beide zijden: max. 9 m
Waarnemingshoek: 180°
Lichtsterktesensor:
- Meetbereik: ca. 1 tot 1000 lux
Beschermeringssoort:
- System 55, Gira F100: IP20
- TX_44: IP44
Omgevingstemperatuur: -25 °C tot +55 °C

Aanwijzingen :
- De bewegingsmelder is niet geschikt voor alarmmeldingen in VdS-conforme
  alarminstallaties.
- Ook geschikt voor montagehoogte 1,10 m (gereduceerd detectiebereik).

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 2041 70 zuiver wit glanzend
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
