boît.vide d´enc. clapet Accessoires aspect acier inox.m [0118 20]
Boîtier de plancher vide encastré avec clapet
System 55
aspect acier inoxydable mat

Caractéristiques:
- Boîtier vide d'encastrement pour le montage d'appareils encastrés avec
  fixation par anneau de support des domaines de la technique d'installation et
  de communication (par ex. prises, prises avec plaque massive, boîtier de
  jonction TAE, etc.)
- Pour former des unités complètes, les boîtiers peuvent être assemblés de tous
  les côtés à l'arrière à l'aide de crampons.

Caractéristiques techniques:
Indice de protection: IP41
Dimensions:
- Aluminium injecté: l 112 x H 112 x P 61,5 mm
- aspect acier inoxydable mat: l 112 x H 112 x P 63,9 mm
Dimensions en mm:
- Aluminium injecté: B 112 x H 112 x T 61,5
- aspect acier inoxydable mat: B 112 x H 112 x T 63,9

Indications :
- Lors de l'encastrement dans le sol, l'écoulement de l'eau d'infiltration
  éventuelle doit être assuré via la prédécoupe dans la partie inférieure.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 0118 20 aspect acier inoxydable mat
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
