MJ RJ45 cat.6A 10 Gbit 4-v Basiselement zwart m [5699 10]
Basiselement Modular Jack RJ45 cat.6A 10 Gbit-Ethernet 4-voudig
Snijklemtechniek
Communicatietechniek
zwart mat

Technische gegevens:
Inbouwdiepte:
- Koppeling: min. 24 mm
- Snijklemtechniek: 35 mm

Aanwijzingen :
- Uitsluitend voor schroefbevestiging.
- Let op! Houd rekening met de benodigde ruimte voor connectoren en met
  buigradii.
- Bij gebruik van deze stopcontacten bestaat een vermogensbegrenzing van 15 W
  voor aangesloten apparaten.
- Installatie-advies:
  Kaiser elektronicadoos
  Inbouwmontage: Kaiser art. nr.: 1068-02
  Holle-wandmontage: Kaiser art. nr.: 9062-94
  Betoninstallatie: Kaiser art. nr.: 1268-40
- Bij gebruik met koppelingen in acht nemen: Niet geschikt voor
  wandgootinstallatie en standaard apparaatdoos. Aansluiting met haakse stekkers
  aanbevolen.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 5699 10 zwart mat
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
