mod.caméra System 106 v.noir [5561 000]
Module caméra System 106
Stations de porte
verre noir

Le System 106 Gira est le nouveau système d'installation en métal massif, dans
un design noble et épuré, sans cadre de finition, basé sur une mesure de base
de 106,5 × 106,5 mm. Avec la station de porte modulaire du System 106 Gira,
l'hospitalité commence dès la porte d'entrée. Du module de touches d'appel au
module vocal, au module caméra et au module d'information et borgne, toutes
les fonctions se présentent avec une présentation d'ensemble harmonisée. Des
touches d'appel rétroéclairées avec zone d'inscription assurent une bonne
lisibilité dans l'obscurité et ont une apparence attrayante.

Adaptation individuelle via structure modulaire
Le System 106 peut être utilisé dans des maisons unifamiliales et
plurifamiliales, mais également dans des immeubles de bureaux, des bâtiments
industriels et des hôtels. La structure modulaire permet d'ajuster le système
aux besoins individuels en termes de taille, design et fonctions. Les
extensions et modifications sont possibles à tout moment par le remplacement
d'un module.
Même un changement purement frontal est possible avec ce système. Ainsi,
l'apparence de l'installation peut être modifiée ultérieurement, p.ex. en
changeant la surface blanc signalisation en surface acier inoxydable, sans
avoir à changer les unités électroniques.

Matériaux de haute qualité
Les modules sont disponibles sans cadre de finition avec des façades conçues
dans des matériaux naturels en deux variantes d'acier inoxydable brossé (V2A
et V4A), en aluminium anodisé C-0 et en alliage métallique blanc trafic laqué
(RAL 9016) : des matériaux robustes qui assurent la longévité. Les modules de
caméra et d'affichage (DIN 18040) disposent d'une cache en verre noir.

Installation simple et montage par étapes
Le système peut être installé en différentes étapes en parallèle avec
l'avancement des travaux. Il est ainsi possible de monter d'abord uniquement
la partie inférieure du boîtier apparent au niveau du gros ?uvre ; lignes et
modules pourront être ajoutés dès qu'on en aura besoin.

Possibilités d'inscription individuelle
Les modules de touches d'appel et les modules d'information peuvent être
pourvus d'inscriptions au laser individuelles via le service de marquage Gira.

Caractéristiques:
- Derrière la vitre interchangeable en verre noir se cache une caméra à haute
  sensibilité. Grâce à un angle de détection de 100°, l'utilisateur est toujours
  informé de ce qui se passe devant sa porte d'entrée.

Caractéristiques techniques:
Alimentation en tension:
- Système: via câble plat, 10 pôles
- jusqu'à 2 modules caméras: via l'appareil de commande vidéo
- à partir du 3e module caméra: aussi via l'alimentation pour communication de
  porte DC 24 V 300 mA
Puissance absorbée:
- Maximale: 2,7 W (Caméra activée en mode nuit)
- Mode veille: 80 mW
Raccordements:
- Système (câble plat, 10 pôles): 2 x connecteur
- Vidéo (analogique): 1 x connecteur
Capteur caméra:
- Type: CMOS 1/3"
- Résolution: 2 MP
Zone de détection visible: 100°
Zone de détection illustrée (sur l'écran):
- Bouton rotatif en position 9: 100°
- pour un format d'image en 4:3: 85°
Système de couleurs: PAL
Résolution du signal vidéo: Analogique - CVBS, 50 Hz/625 lignes
Seuil de commutation mode diurne/nocturne: 1 lx
Sensibilité en mode noir et blanc: 0,1 lx
Temps de fermeture du diaphragme électronique: jusqu'à 1/60 000 s
Hauteur de montage recommandée: 1,50 m
Température ambiante: -25°C à +70°C
Indice de protection: IP54
Dimensions en mm:
- B 106,5 x H 106,5 x T 28,7

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 5561 000 verre noir
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
