Station appartement vidéo appar. Plus System 55 anthracite [1239 28]
Station d'appartement vidéo apparent Plus
System 55
Stations d'appartement
anthracite

Caractéristiques:
- En cas d'utilisation d'une alimentation par communication de porte, on peut
  utiliser jusqu'à 28 stations d'appartement vidéo apparent en parallèle.
- La station d'appartement vidéo apparent Plus détecte automatiquement si une
  alimentation en tension est raccordée pour la communication de porte. Un
  cavalier entre AS et BUS n'est pas nécessaire.
- Ecran couleur avec rétroéclairage par LED.
- Fonction OSD, c.-à-d. incrustation de textes à l'écran pour l'affichage d'état
  et le guidage par menu.
- Touches de commande capacitives avec diodes lumineuses intégrées d'affichage
  d'état: les touches se commandent de manière confortable d'un simple
  effleurement.
- Ouvre-porte automatique activable : lorsque la fonction est activée,
  l'ouvre-porte est automatiquement commandé après l'actionnement d'une touche
  d'appel de la station de porte.
- Prise d'appel automatique: on peut parler ou écouter directement vers un local
  après l'appel interne.
- Communication vocale interne gratuite avec jusqu'à dix autres stations
  d'appartement.
Les touches de commande de la station d'appartement vidéo apparent Plus
commandent les fonctions suivantes ::
- Mise en service et hors service manuelle de l'écran couleur TFT.
- Commutation de caméra - sélection ciblée des caméras couleur raccordées. Un
  texte à l'écran indique la caméra momentanément commandée.
- Commutation de la lumière et d'autres fonctions en relation avec l'actionneur
  de commutation ou l'actionneur de commutation encastré.
- Commande de l'ouvre-porte.
- Activation et désactivation de la tonalité d'appel.
- Prise d'appel.
- Activation de l'atténuateur de bruits.
- Réglage de la tonalité d'appel et du niveau sonore de la parole.
Fonctions dans le menu de client final:
- Appel interne, action de commutation, mélodie de tonalité d'appel, luminosité,
  saturation des couleurs, contraste, durée d'enclenchement d'affichage, langue
  (21 langues au choix), tonalités de touches, ouvre-porte automatique (après
  validation par l'installateur), prise d'appel automatique (après validation
  par l'installateur).
Fonctions supplémentaires dans le menu de l'installateur ::
- Réglage de l'écran principal/écran secondaire, réglage de la fréquence,
  terminaison du câble, affichage de version, réglage d'usine, mise en service
  et hors service de l'écran, mise en service et hors service de l'éclairage
  LED, affectations de touches d'appel, affectation d'appel interne, validations
  pour l'ouvre-porte automatique et la prise d'appel automatique.
- Logement pour carte mémoire SD.
- Carte mémoire SD.
Nouvelles fonctions supplémentaires dans le menu de client final ::
- Mémoire d'images interne (après validation par l'installateur) pour jusqu'à
  48 images. Transmission manuelle de la mémoire d'images interne à la mémoire
  d'images externe (carte mémoire SD). Effacement manuel de la mémoire d'images.
  Déclenchement manuel d'un instantané. Renommer des actions de commutation et
  des appels internes. Régler la date/heure.
Nouvelles fonctions supplémentaires dans le menu de l'installateur ::
- Libération de la mémoire d'images interne. Réglage de l'intervalle entre
  images et de la vitesse de prise de vue. Régler la date/heure.
Caractéristiques de la carte mémoire SD.:
- Répertoire pour dix sonneries, dont cinq librement configurables au format
  WAVE. Dossier pour mémoire d'images externe (max. 200 images).

Caractéristiques techniques:
Alimentation en tension: 26 V CC ± 2 V (via bus 2 fils)
Raccordements:
- Bus 2 fils: 2 x borne vissée
- Bouton-poussoir d'appel d'étage: 2 x borne vissée
- alimentation supplémentaire: 2 x borne vissée
Taille de l'écran: 5,59 cm (2,2")
Carte mémoire SD:
- Format: FAT32
- Mémoire d'images: max. 200 images
- Mélodies de tonalité d'appel: 10, dont 5 librement sélectionnables (format
  WAVE)
Dimensions en mm:
- System 55: B 55 x H 127 x T 20
- Gira F100: B 70 x H 142 x T 20

Indications :
- Installation sans cadre de finition ou avec cadre de finition 2x sans nervure
  centrale des gammes d'interrupteurs du System 55 et des Gira F100.

Etendue de la livraison:
- La carte mémoire SD est comprise dans la livraison.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 1239 28 anthracite
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
