act.commu./imp.8x/act.store 4x rad. rDIN Gira eNet [5435 00]
Actionneur de commutation ou impulsion 8x / actionneur de store 4x, radio eNet
eNet
Rail DIN

Caractéristiques:
Réglable avec le serveur eNet ::
- Transmission radio entièrement cryptée (AES-CCM) dès la version logicielle 2.0
  du serveur eNet.
- Verrouillages de commande.
- Mise à jour du logiciel d'appareil.
- L?actionneur à commutation, à impulsion ou de store radio eNet reçoit des
  télégrammes de commutation d?éclairages ou de commande de fermetures
  motorisées du module de réception radio eNet ou du serveur eNet via un câble
  de données.
- Deux sorties sont respectivement exploitées dans le même mode de
  fonctionnement (commutation, impulsion, store ou volet roulant).
- Commutation d'éclairage ou de moteurs de ventilateurs monophasés.
- Commande de fermetures motorisées telles que des stores vénitiens, des volets
  roulants ou des stores banne.
- Modes de fonctionnement : actionneur de commutation, actionneur à impulsion
  par sortie ou actionneur de store, actionneur de volet roulant réglables par
  paires pour les sorties.
- Message de confirmation d'état à l'émetteur radiofréquence eNet.
- Exploitation d'ambiances.
- Mode de fonctionnement à impulsion: le contact de relais reste fermé tant
  qu'il y a réception de télégrammes (max. 60 secondes).
- Positionnement du store et des lamelles via un appel d'ambiance.
- Positions pour la protection solaire et crépusculaire enregistrables.
- Ambiances de valeur seuil pour protection contre le soleil, crépuscule et
  alarme de vent.
- Temps de marche de la fermeture mémorisable.
- Temps de commande des lamelles mémorisable.
Réglable avec le serveur eNet ::
- Fonction de clignotement.
- Délai de temporisation.
- Temporisation à la mise en service ou hors service.
- Avertissement de mise hors service.
- Temps de répétition de commutation minimal.
- Allumage/extinction permanents.
- Temps de commutation pour changement de sens.
- Sens de déplacement inversible (par exemple pour lucarne)
- Position pour protection contre le soleil, crépuscule, protection contre le
  verrouillage accidentel et alarme de vent.

Caractéristiques techniques:
Tension nominale: 230 V AC, 50/60 Hz
En attente: max. 0,5 W
Température ambiante: -5°C à +45°C
Puissance de commutation AC 230 V: 16 A/AC1
Puissance de raccordement:
- Lampes à incandescence: 2300 W
- Halogène HT: 2000 W
- Transformateur bobiné: 1000 VA
- Transformateur électronique: 1500 W
- tubes fluorescents non compensés: 920 VA
- Lampes LED: type 500 W
- Tube fluorescent compact: type 500 W
- Moteurs: 1000 W
- Charge capacitive: 690 VA (560 µF)
section de raccordement: 4 mm² max.
Longueur de la ligne de données: max. 3 m
Dimensions:
- Unités modulaires (UM): 4

Indications :
- Il est nécessaire d?installer un module de réception radio eNet ou un serveur
  eNet pour que cet appareil rail DIN puisse fonctionner.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 5435 00 Rail DIN
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
