TA 230 V con.NF Module [2470 00]
Module thermostat d'ambiance 230 V~ avec contact NF
Chauffage, ventilation, climatisation


Caractéristiques:
- Commande de servomoteurs électrothermiques pour 230 V~.
- Réglage du thermostat d'ambiance dans des locaux fermés.
- Capteur de température interne.
- Commutation silencieuse.
- Signal de sortie : Modulation de largeur d'impulsions (MLI).
- Pour une vanne de type « fermée hors tension ».
- La plage de réglage de la température ambiante peut être limitée par des
  bagues de réglage.
- Fonction de protection de vanne (ouverture et fermeture de la vanne 1
  fois/semaine).

Caractéristiques techniques:
Tension nominale: 230 V AC, 50/60 Hz
En attente: <0,5 W
Puissance de raccordement: max. 20 W
Nombre de servomoteurs: 1 à 10servomoteur thermiqueRéférence Gira : 2196
00Pour les autres entraînements, il est impératif de respecter le courant
d?enclenchement, 3 entraînements max. !
Montage: dans un boîtier selon DIN 49073
Température ambiante: -5°C à +45°C

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 2470 00 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
