Sensotec LED System 55 anthracite [2368 28]
Sensotec LED
System 55 avec télécommande
Commande d'éclairage
anthracite

La saisie utilise l?effet Doppler, de manière similaire à la mesure de la
vitesse dans la circulation routière. Les mouvements peut aussi être saisis au
moyen de matériaux non isolants. Ceci permet par ex. d?équiper des toilettes
d?un seul Sensotec qui couvrira l?ensemble.

Caractéristiques:
- La commutation sans contact évite l'encrassement. Une contamination par des
  virus et bactéries de l'utilisateur est ainsi exclue.
- La détection dans la zone proche et lointaine dépend de la surface de
  réflexion, de la vitesse et de la nature de l'objet (personne, animal, objet,
  etc.).
- Les cadres métalliques influencent la zone de détection.
- Extension de la zone de détection par des postes secondaires.
- Fonctionnement de poste secondaire avec bouton-poussoir.
- Requiert une télécommande IR pour la mise en service et le réglage de diverses
  fonctions.
- Possibilité de valeur de luminosité individuelle et de délai de temporisation
  (fonction d'apprentissage).
- La sensibilité de la détection lointaine est réglable.
- Montage dans un boîtier pour appareil profond.
- Satisfait aux exigences de la directive VDI?/?VDE 6008 feuille 3.
- Le Sensotec LED est un détecteur de mouvement actif. Il détecte des mouvements
  dans la zone de détection indépendamment de la température et enclenche la
  lampe d'orientation LED en fonction de la luminosité ambiante.
- Un mouvement dans la zone de détection proche enclenche par ex. l?éclairage
  d'ambiance.
- Luminosité d'enclenchement de la lampe d'orientation LED réglable.

Caractéristiques techniques:
Alimentation en tension: 230/240 V~ CA
Fréquence du réseau: 50/60 Hz
Température ambiante: 0°C à 50°C
Hauteur de montage: 1,10 m
Zone de détection avant:
- Zone proche: env. 5 cm
- Zone lointaine: env. 6 m
Portée de chaque côté:
- Zone lointaine: env. 2 m
Luminosité: 10 à 1000 lx
Délai de temporisation: 1 s à 60 min
Raccordement par borniers à vis:
- Fil rigide: de 1,5 à 2,5 mm²
- fil souple avec embout: de 1,5 à 2,5 mm²
Puissance de raccordement:
- Lampes à incandescence: 400 W
- Halogène HT: 400 W
- Transformateur électronique: 400 W
- Lampes LED: 100 W
Batterie:
- pour la référence 2368 ..,
  Type: CR 2025, 3 V
- N° UN: 3091
Profondeur de montage: 33 mm

Indications :
- Une télécommande IR est requise pour la mise en service et le réglage de
  diverses fonctions.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 2368 28 anthracite
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
