drukc.-BA 1-v ctrl.v. + 2-punts KNX Spatwaterd. opbouw grijs [5152 30]
Drukcontact-busaankoppelaar 1-voudig met controlevenster en 2-puntsbediening
voor KNX (onderstuk en bovenstuk)
Spatwaterdicht opbouw IP44
grijs

De drukcontact-busaankoppelaar vormt de interface tussen het KNX systeem en de
gebruiker.

Kenmerken:
Toetsfunctie:
- Schakelen, dimmen, jaloezie/rolluik, waardegever 1 byte en scèneneveneenheid.
- Functie schakelen: Commando bij indrukken en loslaten van de toetsen
  parametriseerbaar (AAN, UIT, OM, geen reactie).
- Functie dimmen: commando bij indrukken van de toetsen parametriseerbaar
  (lichter-AAN, donkerder-UIT, lichter- resp. donkerder-OM, lichter-OM,
  donkerder-OM, geen reactie).
- Functie jaloezie: Commando bij indrukken van de toetsen parametriseerbaar
  (OMHOOG, OMLAAG, geen reactie).
- Functie waardegever 1 byte: Werking configureerbaar.
- Functie scèneneveneenheid: Werking configureerbaar (met of zonder
  geheugenfunctie bij een lange toetsdruk).
- Bij 2-puntsbediening (rechtstaande wip) kan de wip aan beide zijden
  (bijvoorbeeld boven/onder) worden bediend.
- Drukcontact-busaankoppelaar in het systeem spatwaterdicht opbouw (IP44).
- Functies van de status-led: Rode led kan naar keuze dienen als
  oriëntatieverlichting, bedieningsweergave of statusweergave.
- Bedieningsconcepten wip- of toetsfunctie instelbaar.
Wipfunctie:
- schakelen, dimmen en jaloezie.
- Commando bij wipbediening boven en onder parametriseerbaar (AAN, UIT, OM, geen
  reactie).
- Commando bij wipbediening boven en onder parametriseerbaar (lichter-AAN,
  donkerder-UIT, lichter/donkerder-OM, lichter-OM, donkerder-OM, geen reactie).
- Commando bij wipbediening parametriseerbaar (wip boven: OP/ wip onder: NEER,
  wip boven: NEER/ wip onder: OP).

Technische gegevens:
KNX medium: TP256
Aansluiting KNX: Aansluit- en aftakklem
Beschermeringssoort: IP44
Beschermingsklasse: III
Omgevingstemperatuur: -25 °C tot +55 °C
Relatieve luchtvochtigheid: 5 tot 93% (niet-condenserend)

Levering:
- Aansluit- en aftakklem voor KNX bij levering inbegrepen.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 5152 30 grijs
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
