WCD/RA 2-v voorg. + afd.r. Gira Standard 55 z.wit [4793 03]
Wandcontactdoos met randaarde 2-voudig 16 A 250 V~voorbedraad, compleet met
afdekraam
Standard 55
System 55
zuiver wit glanzend

Technische gegevens:
Inbouwdiepte: 32 mm
Draadmateriaal: massief en soepel
Aansluitingdoorsnede:
- voor geleiders van: 1,5 mm² tot 2,5 mm²

Aanwijzingen :
- Met verhoogde contactdruk van de aardbeugel, getest door TNO.
- Geschikt voor inbouwdoos 2-voudig, bijvoorbeeld Kaiser, Attema UD50 en PVD 50,
  HAF 250 en G250, alsook voor click-it wandgootdozen Van Geel.

Levering:
- Compleet met afdekraam 2-voudig Gira Standard 55.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 4793 03 zuiver wit glanzend
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
