ém.mural rad. EnOcean 2x System 55 blanc crème [2422 01]
Émetteur mural radio EnOcean 2x
System 55
autres systèmes radio
blanc crème brillant

Caractéristiques:
- Émetteur radio pour la transmission de commandes de commutation, de variation
  ou de store à des récepteurs radio du système radio EnOcean.
- Appareil sans pile ni alimentation externe. L'énergie d'émission est générée à
  partir d'énergie mécanique par l'actionnement d'une bascule.
- Transmission radio cryptée ou non cryptée possible.

Caractéristiques techniques:
Fréquence radio: 868,3 MHz
Portée:
- en champ libre: jusqu'à 300 m
- dans des bâtiments: env. 30 m
Température ambiante: -25°C à +65°C
Humidité de l'air: 0 à 95 % (sans condensation)

Indications :
- Montage sur boîtier ou sur surfaces planes, lisses par vissage ou collage.
- Ce produit ne peut pas être utilisé pour eNet. Les émetteurs EnOcean Gira sont
  compatibles avec des actionneurs de prestataires tiers.

Etendue de la livraison:
- L'émetteur mural radiofréquence, la plaque de montage, une feuille adhésive
  (cache décoratif en cas de collage sur une surface vitrée) et des points de
  collage pour le montage sur surfaces planes, lisses sont compris dans la
  livraison.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 2422 01 blanc crème brillant
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
