stat.app. AP System 55 gris m [1250 015]
Station d'appartement apparent
System 55
Stations d'appartement
gris mat

Caractéristiques:
- Station d'appartement apparent complète et préassemblée. Permet un montage
  rapide et propre.
- L?intégration des variantes de design des programmes d?interrupteur Gira
  assure l?aspect harmonieux de la communication de porte et de l?installation
  électrique.
- Montage possible aussi bien avec que sans cadre de finition.
- Montage simple via des bornes à vis sur la plaque de montage. Le contact avec
  la station d'appartement se fait lors de l'enfichage de la station
  d'appartement sur la plaque de montage.
- Démontage simple de la station d'appartement lors de travaux de rénovation.
- Trous de fixation pour le montage.
- Transmission de signal et alimentation de la station d'appartement via un bus
  2 fils protégé contre l'inversion de polarité et résistant aux
  courts-circuits.
- Branchement en parallèle possible de jusqu'à trois stations d'appartement (en
  cas d'alimentation via le bus 2 fils).
- Mise en service par un seul homme grâce à une procédure simple de mise en
  service.
- Tonalités d'appel différentes pour l'appel de porte, l'appel interne et
  l'appel d'étage.
- Sélection parmi cinq mélodies de tonalité d'appel différentes, qui peuvent
  être affectées individuellement aux touches d'appel.
- Fonction mains libres (communication duplex commandée par la parole avec
  suppression de l'écho et des bruits de fond).
- Atténuateur de bruits en cas de bruits de fond importants pendant la
  communication vocale.
- Blocage de l'écoute de tiers.
- Touches de commande avec diodes lumineuses intégrées d'affichage d'état.
Les touches de commande de la station d'appartement apparent commandent les
fonctions suivantes en liaison avec l'actionneur de commutation ou
l'actionneur de commutation encastré::
- commutation de la lumière et d'autres fonctions.
- Commande de l'ouvre-porte.
- Réglage de la mélodie de tonalité d'appel.
- Activation et désactivation de la tonalité d'appel.
- Prise d'appel.
- Activation de l'atténuateur de bruits.
- Réglage de la tonalité d'appel et du niveau sonore de la parole.

Caractéristiques techniques:
Alimentation en tension: 26 V CC ± 2 V (via bus 2 fils)
Température ambiante: 0°C à +50°C
Raccordements:
- Bus 2 fils: 2 x borne vissée
- Bouton-poussoir d'appel d'étage: 2 x borne vissée
Dimensions:
- System 55: B 55 x H 127 x T 20 mm
- Gira F100: B 70 x H 142 x T 20 mm

Indications :
- Montage possible sans cadre de finition.
- Pour le montage avec le System 55 ou les programmes de Gira F100, un cadre de
  finition 2x sans nervure centrale est nécessaire.
- Pour le montage sur un boîtier pour appareil, un cadre de finition est
  nécessaire.
- Ce composant permet la réalisation d'installations de communication de porte
  avec jusqu'à 70 participants (p.ex. 1 x haut-parleur encastré, 5 x module
  d'extension pour haut-parleur encastré, 68 x station d'appartement apparent).

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 1250 015 gris mat
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
