Détecteur de prés.et de mvt 360° Kompakt Détect. mouv. [2399 02]
Détecteur de présence et de mouvement 360° Kompakt
Commande d'éclairage


Caractéristiques:
- Détecteur de mouvement pour la commutation automatique de la lumière, en
  fonction de mouvements thermiques et de la luminosité ambiante.
- Régulation d'éclairage en 2 points.
- Fonctions réglables avec télécommandes à infrarouge.
- Limitation du champ de détection par un cache ou par la désactivation de
  certains capteurs.
- Commande avec télécommande à infra-rouge, poste secondaire 2 fils ou
  bouton-poussoir.
- Fonction d'apprentissage pour l'adaptation au seuil de luminosité, en
  combinaison avec les télécommandes à infra-rouge.
- Avertissement de mise hors service.
- Fonctionnement de courte durée, p. ex. pour la commande de transducteurs de
  signaux acoustiques.
- Simulation de présence.
- Fonction d'interrupteur crépusculaire.
- Délai de temporisation dynamique.
- Élargissement du champ de détection par commutation en parallèle de plusieurs
  appareils.

Caractéristiques techniques:
Tension nominale: AC 110 à 240 V, 50/60 Hz
En attente: max. 0,3 W
Pile pour télécommande:
- Type: CR 2025
- N° UN: 3091
Hauteur de montage: env. 2,20 m jusqu'à 6,0 m
Hauteur de montage de 3 m:
- Angle de détection: 360°
- Zone de détection: Ø env. 20 m
Valeur de luminosité: env. 5 à 2000 lx
Délai de temporisation:
- Réglable: env. 10 s à 30 min
- Fonctionnement de courte durée: env. 0,5 s
Courant de commutation à 35 °C:
- Résistif: 16 A (AC1)
- Tubes fluorescents: 4 AX
Puissance de raccordement à 230 V~ CA et 35 °C:
- Lampes à incandescence: 2300 W
- Halogène HT: 2000 W
- Transformateur électronique: 1500 W
- Transformateur bobiné: 1000 VA
- Lampes LED: type 400 W
- Tube fluorescent compact: type 400 W
- tubes fluorescents non compensés: 920 VA
- Charge capacitive: 690 VA (560 µF)
Puissance de raccordement à 110 V~ CA et 35 °C:
- Lampes à incandescence: 1150 W
- Halogène HT: 1000 W
- Transformateur électronique: 750 W
- Transformateur bobiné: 500 VA
- Lampes LED: type 200 W
- Tube fluorescent compact: type 200 W
- tubes fluorescents non compensés: 460 VA
- Charge capacitive: 345 VA (560 µF)
Température ambiante: -5°C à +45°C
Dimensions: Ø 103 H 63

Indications :
- Les réglages nécessaires pour la mise en service sont à effectuer par
  l?installateur à l'aide de la télécommande IR PIR 1 (accessoires).
- Montage apparent au plafond dans la zone intérieure.

Etendue de la livraison:
- Une télécommande IR PIR 2 pour le client est fournie.
- Cache rapporté de limitation du champ de détection compris dans la livraison.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 2399 02 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
