action.variateur 4x Std OneKNX rail DIN [2015 00]
Actionneur variateur 4x Standard pour Gira One et KNX
4 x 225 W/VA
Système KNX
Rail DIN

Caractéristiques:
Fonction dans le système KNX Gira:
- Actionneur variateur avec couplage de bus intégré.
- Commutation et variation des lampes à incandescence, lampes halogènes HT,
  lampes LED HT variables, tubes fluorescents compacts variables,
  transformateurs inductifs variables avec lampes halogènes BT ou lampes LED BT,
  transformateurs électroniques variables avec lampes halogènes BT ou lampes LED
  BT.
- Sélection automatique ou manuelle du principe de variation approprié pour la
  charge.
- Protection contre la marche à vide, les courts-circuits et les températures
  excessives.
- Commande manuelle des sorties indépendamment du bus.
- L'affichage temporaire de l'état peut être activé, la liaison par objet de
  communication entre plusieurs actionneurs est possible.
- Extension de puissance par des suppléments d?alimentation.
- Pour simplifier la configuration, tous les canaux de variation existants
  peuvent être affectés aux mêmes paramètres dans l?ETS et donc paramétrés de
  manière identique.
- Les messages d'état ou confirmations envoyés activement peuvent être
  temporisés de façon générale après un retour de la tension de bus ou après un
  processus de programmation ETS.
Sorties de gradation:
- Commutation et variation indépendantes des sorties de gradation.
- Possibilité de consigne de type de charge et de définition du principe de
  variation : universel (avec processus de mesure automatique), transformateur
  électronique (capacitif/coupure de phase capacitive), transformateur
  conventionnel (inductif/coupure de phase inductive), LED (coupure de phase
  inductive) ou LED (coupure de phase capacitive).
- Caractéristique de variation linéaire par canal pour l'adaptation à la charge
  connectée respective dans la plage de temps et la plage de valeurs
  configurables.
- Réglage possible de la plage variable : Luminosité à l'enclenchement,
  luminosité de base et limite supérieure de gradation.
- Le comportement lors de la réception d'une valeur de luminosité absolue peut
  être réglé (atténuation, démarrage, fondu).
- Il est possible de régler le comportement pour une augmentation relative de
  l?intensité à l'état éteint (canal allumé, pas de réaction).
- Confirmation de commutation : Fonctions de confirmation active (en cas de
  modification ou avec envoi cyclique sur le bus) ou passive (objet lisible).
- Réaction lors du rétablissement de la tension de bus réglable pour chaque
  sortie.
- Fonction de verrouillage paramétrable pour chaque canal.
- Fonctions de temporisation (temporisation à l'allumage, à l'extinction).
- Fonction de cage d'escalier avec fonction d'avertissement par la réduction
  commandée en fonction du temps de l'éclairage ou l'activation d'un éclairage
  permanent.
- Intégration possible dans des ambiances d'éclairage : Il est possible de
  paramétrer jusqu?à 16 ambiances internes par sortie.
- Temporisation configurable lors de l'appel d'ambiance.
- Le comportement de variation peut être réglé lorsqu'une nouvelle ambiance est
  sélectionnée (démarrage, atténuation, fondu).
- Retour visuel lors de la sauvegarde d'une ambiance.
- Confirmation de la valeur de luminosité : Fonctions de confirmation active (en
  cas de modification ou avec envoi cyclique sur le bus) ou passive (objet
  lisible).
- Le type de mise à jour peut être défini pour les objets de confirmation sur le
  statut actif (lorsque l'objet d'entrée est modifié ou lorsque la valeur de
  confirmation est modifiée). Une adaptation personnalisable aux visualisations
  est ainsi possible.

Caractéristiques techniques:
KNX moyen: TP256
Tension nominale: AC 110 à 230 V, 50/60 Hz
Puissance absorbée max. (AC 230 V) par canal:
- Lampes à incandescence: 20 à 225 W
- Halogène HT: 20 à 225 W
- Transformateur bobiné: 20 à 210 VA
- Transformateur électronique: 20 à 225 W
- Transfo bobiné avec LED BT: 20 à 100 VA
- Transformateur électronique avec LED BT: Type 20 jusqu?à 200 W
- Lampes LED HT: Type 1 jusqu?à 200 W
- Tube fluorescent compact: Type 20 jusqu?à 150 W
Raccordements:
- KNX: Borne de raccordement et de dérivation
- Charge: Bornes à vis
section de raccordement: 4 mm² max.
Dimensions:
- Unités modulaires (UM): 4

Indications :
- Homologation VDE selon EN 60669-1, EN 60669-2-1.
- La puissance absorbée maximale dépend du mode de fonctionnement sélectionné
  (coupure de phase inductive ou coupure de phase capacitive). Pour plus de
  détails, veuillez consulter le mode d'emploi.
- Extension de puissance par des suppléments d'alimentation Gira.
- Montage sur rail DIN.
- Compatible avec KNX Data Secure.
- Téléchargement rapide des applications (support Long Frame).
- Il est possible d?effectuer les mises à jour du micrologiciel avec
  l?application Gira ETS Service (logiciel supplémentaire).

Etendue de la livraison:
- Borne de raccordement et de dérivation pour KNX comprise dans la livraison.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 2015 00 Rail DIN
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
