BP coupleur bus 1x FeCo + 1 point KNX Mont.app. prot.eau gris [5151 30]
Bouton-poussoir de coupleur de bus mont.app. prot.eau 1x avec fenêtre de
contrôle et commande à 1 point pour KNX
Montage apparent protégé contre l'eau IP44
gris

Le bouton-poussoir de coupleur de bus est l'interface entre le système KNX et
l'utilisateur.

Caractéristiques:
Fonction de touche:
- commuter, varier, store, transmission de valeur 1 octet et poste secondaire
  d'ambiance.
- Fonction commutation : instruction paramétrable pour pression sur les touches
  et relâchement (MARCHE, ARRET, COMMUTATION, pas de réaction).
- Fonction variation d'intensité : commande paramétrable pour pression sur les
  touches (Plus clair-MARCHE, Plus sombre-ARRET, Plus clair ou Plus
  sombre-COMMUTATION, Plus clair-COMMUTATION, Plus sombre-COMMUTATION, pas de
  réaction).
- Fonction store : instruction paramétrable pour pression sur les touches
  (MONTEE, DESCENTE, pas de réaction).
- Fonction de transmetteur de valeur 1 octet: configurable par fonction.
- Fonction de poste secondaire d'ambiance: configurable par fonction (avec ou
  sans fonction mémoire pour une longue pression sur la touche).
- Pour la commande à 1 point (bascule inclinée), la bascule ne peut être
  commandée que d'un côté (en bas).
- Bouton-poussoir de coupleur de bus dans système mont.app. prot.eau (IP44).
- Fonction de la LED d'état: la LED rouge peut servir au choix d'éclairage
  d'orientation, d'affichage d'actionnement ou d'affichage d'état.

Caractéristiques techniques:
KNX moyen: TP256
Raccordement KNX: Borne de raccordement et de dérivation
Indice de protection: IP44
Classe de protection: III
Température ambiante: -25°C à +55°C
Humidité de l'air relative: 5 à 93 % (sans condensation)

Etendue de la livraison:
- Borne de raccordement et de dérivation pour KNX comprise dans la livraison.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 5151 30 gris
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
