BP basc. BP v-et-v FeCo + pl.mont. Mont.app. blanc crème [3156 12]
Bouton-poussoir à bascule 10 A 250 V~
avec fenêtre de contrôle et plaque de montage interne
Inverseur unipolaire
Montage apparent
blanc crème

Caractéristiques:
- Plastique : thermoplastique sans halogène, résistant aux chocs, ou alors on
  parle de polycarbonate.
- 

Caractéristiques techniques:
section de raccordement:
- pour conducteurs rigides et flexibles jusqu?à: 2,5mm²

Indications :
- À raccorder aussi en éclairable.

Etendue de la livraison:
- Symboles « lumière », « sonnette » et « porte » fournis.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 3156 12 blanc crème
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
