m.ra.dét.mvt S3000 2,20 m Std System 55 gris m [5375 015]
Module rapporté détecteur de mouvement System 3000 2,20 m Standard
System 55
Gira System 3000
gris mat

Caractéristiques:
- Détecteur de mouvement pour la commutation automatique de la lumière, en
  fonction de mouvements thermiques et de la luminosité ambiante.
- Fonctionnement avec module de commutation, module variateur ou module poste
  secondaire 3?fils System?3000.
- Extension de la zone de détection en combinaison avec un module poste
  secondaire 3 fils.
- Seuil de luminosité réglable.
- Sensibilité réglable selon quatre niveaux.
- Le raccordement au poste principal d'un module poste secondaire System 3000
  avec un module rapporté de commande ou un bouton-poussoir mécanique permet
  d'allumer ou de varier l?éclairage pour la durée du délai de temporisation.
Avec module variateur System?3000:
- Allumer avec la luminosité réglée en dernier ou la luminosité à
  l'enclenchement enregistrée.
- La luminosité à l'enclenchement ne peut être mémorisée durablement que via le
  module poste secondaire System?3000 avec module rapporté de commande.

Caractéristiques techniques:
Angle de détection: 180°
Valeur de luminosité:
- Réglable: env. 5 à 500 lx
- Fixe: Fonctionnement de jour
Sensibilité: 25, 50, 75, 100 %
Indice de protection:
- System 55, Gira F100: IP20
- TX_44: IP44
Délai de temporisation: env. 2 min fixe
Hauteur de montage max. 2,20 m:
- Zone de détection avant: 15 m max.
- Portée de chaque côté: 10 m max.
Hauteur de montage max. 1,10 m:
- Zone de détection avant: 10 m max.
- Portée de chaque côté: 9 m max.
Température ambiante: -20°C à +45°C

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 5375 015 gris mat
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
