Gira Eco KNX rail DIN [2045 00]
Gira Eco pour KNX
Gira Eco


Caractéristiques:
- Intégration de cinq points de charge par appareil dans le système KNX
  (entièrement configurable via ETS).
- Priorisation d?un point de charge.
- Gestion dynamique de la charge (DLM).
- Gestion statique de la charge (SLM).
- Fonctionnement mixte de différents fabricants.
- Prise en charge des compteurs externes (ISKRA, PHOENIX CONTACT, générique)
  pour les points de charge qui n?ont pas de compteur interne.
- Commande adaptée au réseau.
- Adaptateur RS485 intégré.
- Valeurs d?état de chargement : État du point de charge (état), connecté
  (état), charge (état), charge terminée (état), interruption (définir/état),
  marche/arrêt (définir/état), déverrouillage (définir).
- Valeurs d?état instantané du courant de charge : Consigne (état/définir),
  réelle L1-L3, réelle (état).
- Valeurs d?état de l?alimentation : Réelle L1-L3, réelle (état).
- Valeurs d?état d?énergie : Réelle L1-L3, réelle (état).
- Valeurs d?état de consommation d?énergie : Dernier chargement (état), total
  (état).
- Valeurs d?état de défauts : Défaut, dernier défaut.
- Valeurs d?état : ID de communication (EVCCID) (état), température interne du
  point de charge (état), avertissement de température, étiquette RFID (état),
  numéro de série, version du micrologiciel du point de charge.

Caractéristiques techniques:
Tension nominale: 24 V à 30 V CC
Puissance absorbée: 2,3 W(alimentation externe 24 V CC)
Température ambiante: 0°C à +45°C
Communication KNX: KNX/TP, Mode S
KNX moyen: TP1-256
Communication IP: Ethernet 10/100 BaseT
Raccordements: 2x bornes de dérivation et de connexion RJ45 (commutateur
intégré) pour KNX et 24 V
Dimensions:
- Unités modulaires (UM): 2

Indications :
- KNX Secure.
- Extensible via les mises à jour du micrologiciel.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 2045 00 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
