Tastsens.4.95 24 V 1x anthracite [5051 028]
Tastsensor 4.95, 24 V 1x
Appareils de commande pour KNX
anthracite

Caractéristiques:
- Tastsensor 4.95 pour raccordement à des systèmes de commande 24 V
- Le Tastsensor 4.95 est à compléter par des jeux de bascule à commander
  séparément.
  Les interfaces utilisateurs des jeux de bascules sont constituées de matériaux
  naturels robustes de haute qualité, d'une épaisseur de trois millimètres, tels
  que le verre, l'acier inoxydable ou l'aluminium.
- Deux LED blanches d'état par bascule.
- Mesure de la température ambiante avec un capteur de température intégré
  (PT1000).

Caractéristiques techniques:
mécanique:
- Tension nominale: CA/CC 24 V SELV
- Intensité maximale admissible: 20 mA par bouton-poussoir
- Résistance de sortie: 880 ?
LED:
- Tension nominale: 24 V CC SELV
- Consommation de courant: env. 1 mA par LED
Capteur de température: PT1000, classe B
Classe de protection: III
Profondeur de montage: 16 mm
Température ambiante: -5°C à +45°C

Indications :
- Convient uniquement pour circuits électriques SELV.
- Marquage professionnel via le service de marquage Girawww.marking.gira.com.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 5051 028 anthracite
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
