Act. commut./store 2x/1x 16 A encastré OneKNX [5062 00]
Actionneur de commutation 2x / actionneur de store 1x 16 A avec entrée binaire
3x pour Gira One et KNX
Système KNX
Encastré

Caractéristiques:
Entrées:
- Les entrées 1 et 2 agissent en fonction du paramétrage ETS dans l?application
  pour les interrupteurs, boutons-poussoirs ou contacts, soit de manière interne
  sur la sortie de relais soit de manière séparée sur KNX. L?entrée 3 agit
  toujours sur KNX.
- Fonctions pour les entrées avec effet sur KNX (commutation, variation,
  commande des stores, transmetteur de valeur, poste secondaire d'ambiance,
  commande à 2 canaux, poste secondaire de régulateur, aucune fonction).
- Commutation : Possibilité de définir l?instruction à la fermeture et
  l?ouverture du contact (pas de réaction, MARCHE, ARRÊT, COMMUTER).
- Varier : Variation de la luminosité et / ou de la température de couleur.
  Possibilité de configurer l?instruction à la fermeture du contact, la durée
  entre commutation et variation, la variation à plusieurs niveaux, la
  répétition de télégramme en cas de signal long à l?entrée et l?envoi d'un
  télégramme d'arrêt à la fin du processus de variation.
- Store : Possibilité de paramétrer l?instruction à la fermeture du contact et
  le concept de commande. Possibilité d'adapter les durées pour le signal court
  et long à l?entrée et le réglage des lamelles.
- Transmetteur de valeur : Fonctionnement possible en tant que transmetteur de
  valeur de 1, 2, 3 ou 6 octets, avec transmetteur de température de couleur et
  de valeur de couleur. Valeurs personnalisables Il est possible, en option,
  d'avoir un changement de valeur avec le signal long à l?entrée (pas avec le
  transmetteur de valeur 6 octets).
- Poste secondaire d'ambiance : Fonctionnement (avec et sans fonction mémoire)
  et numéro d'ambiance réglables.
- Commande à deux canaux : Lors de la fermeture du contact à l?entrée, il est
  possible d?envoyer jusqu?à deux télégrammes au KNX. Concept de commande
  réglable (uniquement canal 1 ou canal 2 / deux canaux). Le fonctionnement des
  canaux (1 bit, 1 octet, 2 octets, 3 octets, 6 octets) est configurable
  séparément les uns des autres.
- Poste secondaire de régulateur : Mode de fonctionnement (commutation du mode
  de fonctionnement, commutation du mode de fonctionnement forcé, fonction de
  présence et décalage de la valeur de consigne) configurable.
- Verrouillage possible de toutes les entrées ou de certaines d?entre elles via
  un objet 1 bit. Possibilité de régler la polarité de l'objet de verrouillage,
  le comportement au début et à la fin du verrouillage et le comportement
  pendant un verrouillage actif.
Fonctions logiques:
- L'unité dispose de 8 fonctions logiques internes.
- Portes logiques (ET, OU, ET exclusif, OU exclusif, chacun avec jusqu'à 4
  entrées).
- Convertisseur de 1 bit à 1 octet avec filtre d'entrée, objet de verrouillage
  et spécification des valeurs de sortie.
- Élément bloquant avec fonctions de filtre et de temps et objet bloquant.
- Comparateur de valeurs avec 9 formats de données d'entrée différents et de
  nombreuses opérations de comparaison.
- Commutateur de valeur limite avec hystérésis avec valeur limite supérieure et
  inférieure avec 9 formats de données d'entrée différents. Spécification des
  valeurs de sortie sur 1 bit comprise.
- Les fonctions logiques ont leurs propres objets de communication KNX et
  peuvent traiter des télégrammes provenant de l'actionneur ou d'autres
  dispositifs de bus.
- Le fonctionnement des store ou des interrupteurs peut être paramétré. En mode
  commande de store, les deux sorties (A1/A2) sont réunies en une sortie de
  store.
- L'appareil dispose de trois entrées avec un potentiel de référence commun.
- Lecture des états de commutation des interrupteurs ou des boutons-poussoirs
  d'installation et autres contacts libres de potentiel aux entrées 1 à 3.
- Évaluation du signal des capteurs de rosée et de fuite (voir accessoires) aux
  entrées 1 à 3.
- Détection des valeurs de température via un capteur externe (voir accessoires)
  sur l?entrée 3.
- Jusqu'à 8 fonctions logiques indépendantes pour la mise en ?uvre d'opérations
  logiques simples ou complexes.
- Les messages d?état ou de confirmation envoyés activement peuvent être
  temporisés après un rétablissement de la tension de bus ou après une
  programmation ETS.
- Relais bistable.
Fonctions de store:
- Mode de fonctionnement paramétrable : Contrôle des stores à lamelles, des
  volets roulants, des auvents, des lucarnes ou des volets de ventilation.
- Temps de marche paramétrables séparément avec allongement du temps de marche
  pour les courses dans la position finale supérieure.
- Avec les stores à lamelles, le temps de marche des lamelles peut être
  paramétré indépendamment.
- Il est possible de régler le temps de changement de direction et les temps de
  fonctionnement à court et à long terme (Step, Move).
- Réaction réglable en cas de rétablissement de la tension de bus et après une
  programmation ETS.
- Commande centralisée possible via jusqu?à 6 objets longue durée (MONTÉE,
  DESCENTE, MONTÉE permanente, DESCENTE permanente).
- Confirmation de la position des rideaux ou des lamelles. En outre, une
  position de store non valide ou un déplacement de l?entraînement peuvent être
  signalés. fonctions de confirmation actives (en cas de modification ou avec
  envoi cyclique sur le bus) ou passives (objet lisible).
- Affectations à jusqu'à 5 fonctions de sécurité différentes (3 alarmes de vent,
  1 alarme de pluie, 1 alarme de gel), au choix avec surveillance cyclique.
- Il est possible d'activer une fonction pare-soleil complète avec des positions
  fixes et variables des stores ou des lamelles au début ou à la fin de la
  fonction. Y compris le décalage dynamique des lamelles pour les stores à
  lamelles. Également avec une protection solaire étendue pour l?intégration
  dans des systèmes de contrôle d?ombrage plus complexes (dispose d?objets
  automatiques et bloquants séparés). En option, également avec
  chauffage/refroidissement automatique et fonction de présence.
- Fonction de tension de la toile pour auvents.
- Fonction de blocage étendue avec option d'acquittement.
- Fonction de ventilation pour les fenêtres avec contacts de fenêtre.
- Fonction d'enseignement intelligente pour le mouvement des rideaux.
- Possibilité de réaliser une fonction de position forcée ou une fonction de
  verrouillage.
- Il est possible de paramétrer jusqu?à 64 ambiances internes.
- Fonction de mémoire d?ambiance : Confirmation visuelle supplémentaire.
- Appel d?ambiances étendu (basculement entre les ambiances).
Fonctions de commutation:
- Commutation indépendante des sorties de commutation.
- Fonctionnement de contact normalement ouvert ou contact normalement fermé.
- Fonction de commutation centrale avec jusqu?à 6 objets de commutation (ON,
  OFF, ON permanent, OFF permanent).
- Confirmation de commutation : Fonctions de confirmation actives ou passives.
- Réaction réglable en cas de panne de la tension de bus, de rétablissement de
  celle-ci et après une programmation ETS.
- Fonction d'interconnexion logique pour chaque sortie.
- Fonction de verrouillage paramétrable pour chaque canal. De manière
  alternative, fonction de position forcée pour chaque sortie possible
  distinctement.
- Fonction de blocage étendue avec option d'acquittement.
- Fonctions temporisées (temporisation à l'allumage, à l'extinction, fonction
  d'éclairage de cage d'escalier - également avec fonction d'avertissement).
- Intégration possible dans des ambiances d'éclairage : Il est possible de
  paramétrer jusqu?à 64 ambiances internes par sortie.
- Fonction de mémoire d?ambiance : Confirmation visuelle supplémentaire.
- Appel d?ambiances étendu (basculement entre les ambiances).
- Le compteur d'heures de fonctionnement peut être activé individuellement pour
  chaque sortie.
- Surveillance d'entrée pour la mise à jour cyclique de l'objet de commutation
  avec position de sécurité.

Caractéristiques techniques:
KNX moyen: TP256
Raccordements:
- KNX: Bornes de connexion sur le câble de commande
- Entrées: Bornes de connexion sur le câble de commande
- Charge: Bornes à vis
section de raccordement: max. 4 mm²
Entrées:
- Nombre: 3
Type d?entrée: libre de potentiel
Tension d?interrogation:
- Entrées de poste secondaire: env. 5 V
Longueur totale:
- Ligne de poste secondaire: max. 10 m
Température ambiante: -5°C à +45°C
Tension nominale:
- KNX: SELV 21 V à 32 V CC
Puissance de commutation: 250 V CA, ? 16 AX
Courant d'enclenchement maximal: 800 A (200 µs), 165 A (20 ms)
Puissance de raccordement:
- Charge résistive: 2500 W
- Charge capacitive: 16 A, max. 140 µF
- Moteurs (store ou ventilateur): 1380 W
- Lampes à incandescence: 2300 W
- Halogène HT: 2300 W
- Lampes LED HT: type 400 W
- Transformateur bobiné: 1200 VA
- Transfo Tronic: 1500 W
- tubes fluorescents non compensés: 1000 VA
- Tubes fluorescents,câblage duo: 2300 VA
- tubes fluorescents compensés en parallèle: 1160 VA
Dimensions en mm:
- L x H x P:  48 x  50 x  28

Indications :
- Compatible avec KNX Data Secure.
- Téléchargement rapide des applications (support Long Frame).
- Réduction de la puissanceRéduction du courant de commutation par appareil
  (rapportée à ? 16 A)
  - Réduction de 10 % par 5 °C au-dessus de 35 °C
  - Réduction de 15 % en cas de montage dans une cloison sèche ou en bois
  - Réduction de 20 % dans le cas de combinaisons multiples.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 5062 00 Encastré
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
