WCD/RA KD opdr.WSV Gira F100 rood [4454 708]
Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~met klapdeksel
met rode afdekking en opdruk ?WSV?
(overige veiligheidsspanning)
Gira F100
rood glanzend

Kenmerken:
- Geaarde draagring.

Technische gegevens:
Inbouwdiepte: 32 mm
Draadmateriaal: massief en soepel
Aansluitingdoorsnede:
- voor geleiders van: 1,5 mm² tot 2,5 mm²

Aanwijzingen :
- Met verhoogde contactdruk van de aardbeugel, getest door TNO.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 4454 708 rood glanzend
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
