combi uit-wis/WCD/RA vert. KD Spatwaterd. opbouw grijs [4176 30]
Combinatie wipschakelaar (10 A)/wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~
verticaal, met klapdeksel (onderstuk en bovenstuk)
Universele uit-wisselschakelaar
Spatwaterdicht opbouw IP44
grijs

Technische gegevens:
Aansluitingdoorsnede:
- voor geleiders tot: 2,5 mm²
Nominaal vermogen:
- LEDi/ CFLi: 100 W

Aanwijzingen :
- In plaats van wandcontactdozen met randaarde kunnen ook schakelaars,
  drukcontacten of lichtsignalen worden gemonteerd.
- Ook verlichtbaar aan te sluiten.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 4176 30 grijs
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
